Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 30 сентября по 06 октября 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 07.10.2026:
Температура воздуха: –0,7 °С
Атмосферное давление: 742 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92 %
Ветер: С 8 м/с, порывы 12 м/с
Осадки: облачно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 05.10-06.10 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнено определение содержания основных анионов и катионов в 24 пробах (171 инжекции) поверхностных вод по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием системы жидкостной хроматографии Shimadzu LC-20ADsp Prominence с кондуктометрическим детектором.
2.2 Проведён учёт, сверка и передача жидких реактивов на хранение, частичный учёт сухих реактивов, переучёт жидких химических отходов, утилизация растворов.
2.3 Законсервирована система жидкостной хроматографии Shimadzu LC-20ADsp Prominence с кондуктометрическим детектором: хроматографические колонки помещены на хранение в холодильник, линии промыты 10% водным раствором изопропанола.
2.4 Проведено перезаполнение и консервация кадмиевых редукторов.
2.5 Выполнена химическая чистка дистиллятора GFL-2008 в комнате «Экспресс-анализ».
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: 05.10.26 отключен газоанализатор О342М в связи с выходом из строя УФ-лампы.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5180 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 05.10 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Обеспечены измерения модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.4 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и анализа мутности на р. Грён.

7. Разное
С помощью автокрана треста Арктикуголь поднято из воды маломерное судно TS Boat 6900. Производилось техническое обслуживание судна и подготовка к постановке на зимнее хранение.
Велись периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Выполнялись работы по монтажу последней ветви отопления в здании склада-мастерской.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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