Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 04 ноября по 10 ноября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.11.2020:
Температура воздуха: +3°С
Атмосферное давление: 746 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 94%
Ветер: направление Ю, 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 09.11. по 10.11. проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен повторный анализ водных вытяжек 27 проб мерзлоты на содержание основных катионов и анионов с использованием жидкостного ионного хроматографа LC-20 фирмы «Shimadzu» (снята 81 хроматограмма). 
2.2 Выполнен анализ 22 проб биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов) методом атомно-абсорбционной спектроскопии в пламени с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu» на содержание: цинка (Zn), марганца (Mn), железа (Fe). Общее количество проведенных измерений 168.
2.3 Проведен анализ 4 проб воды методом атомно-абсорбционной спектроскопии в пламени с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu» на содержание натрия (Na). Общее количество проведенных измерений 4
2.4 Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
09.11 произошло аварийное отключение электричества в поселке с 08:28 UTC до 08:31 (время UTC) и с 09:36 до 09:38 (время UTC). В период отключения электроэнергии анализаторы на НС «Поселок» не работали. Корректная работа восстановлена полностью в 11:00 (время UTC). 

2. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 817 tif-файлjd со спутниковыми данными.
[bookmark: _Hlk55984907]  09.11.2020 произошло отключение подачи электричества в Лабораторный корпус №1 с 08:28 UTC до 08:31 (время UTC) и с 09:36 до 09:38 (время UTC). Серверная была запитана от ИБП. Во время отключений произошёл сбой в работе станции приёма и обработки BG-3. 
   Станция возобновила в работу 10.11.2020 в 09:10 (время UTC).

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
09.11 произведена инспекция комплекса на криосферном полигоне. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.
Установлена и устранена причина получения некорректных данных автоматического метеорологического градиентного комплекса. На текущий момент всё оборудование работает в штатном режиме. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения 

6.1. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Разное
Продолжались работы по промывке радиаторов Жилого корпуса и Лабораторного корпуса №1. Проводилась подготовка снегоходной техники к сезону.
Установлены новые пожарные щиты в ангаре хранения техники и в складском помещении.    


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 04 ноября по 10 ноября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -1,5 °С
Максимальная: 2,8°С
Минимальная: -5,9°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 04 ноября по 10 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 4. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 04 ноября по 10 ноября – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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