Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 11 по 17 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 18.06.2025:
Температура воздуха: 1,9 °С
Атмосферное давление: 751,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92 %
Ветер: Ю 2-3 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 17.06 по 18.06 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20ADsp Shimadzu.
2.2 Выполнено плановое техническое обслуживание и химическая чистка дистиллятора GFL-2008.
2.3 Проведена инвентаризация сухих реактивов, составлены списки необходимых расходных материалов для закупки.
2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 4883 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2640 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
17.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное
Вёлся монтаж настенных радиаторов отопления в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Изготовлены жестяные карнизы для установки на кровле жилого корпуса №1.
Проведено плановое техническое обслуживание транспортной техники.
Проведен субботник по очистке от бытового мусора территории, прилегающей к жилым и лабораторным зданиям ААНИИ.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ГМО «Баренцбург» Мурманского УГМС и Кольского научного центра РАН.
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