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1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1 Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (трехсуточная и двухсуточная серии) аспираторов для последующего химического анализа. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен анализ 27 проб природной воды и обработка данных, полученных методом ионной хроматографии на оборудовании LC20-AD Shimadzu:
2.2. Проведена подготовка 16 проб воды методом экстракции и их анализ методом газовой хроматографии на содержание хлорорганических соединений на приборе GC Shimadzu
2.3. Проведена корректировка нуля и техническое обслуживание газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора»:
Газоанализатор АС32М:
· замена молибденового картриджа;
· замена угольного фильтра;
· замена внутреннего и внешнего нулевых фильтров;
· замена уплотнительных колец озонатора.
Газоанализатор AF22 M: 
· замена внутреннего фильтра с активированным углем;
· замена картриджа фильтра SO2;
· замена уплотнительного кольца фильтра SO2.
Газоанализатор O342M:
· внутреннего фильтра с активированным углем;
· замена нулевого фильтра.
Газоанализатор CO12М:
· замена пылевого фильтра внутреннего вентилятора.
Проводилась мероприятия по восстановлению рабочего компьютера для приема и обработки информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».
Обеспечена постоянная работа и прием информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 628 tif-файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  22.04 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции. 
5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Завершены геолокационные работы в долине Грендален. С помощью антенны 50 МГц выполнено зондирование булгунняха Нори с цель определения предельных возможностей метода геолоцирования в проникновении через глинистые осадочные породы. С помощью антенны с частотой излучения 200 МГц проведено геолокационное зондирование долины Грендален с целью возможного обнаружения таликов. По причине ухудшения метеоусловий (дождь со снегом) на несколько дней и повышения температур воздуха до положительных, пришли в негодность снегоходные трассы, ведущие на ледники западного побережья залива Гренфьорд. Вследствие этого работы на леднике Западный Гренфьорд были прекращены. Ведется обработка полученных данных и подготовка к написанию отчета о выполнении весеннего этапа геолокационных работ.
6.2. В течение прошедшей недели отрядом мерзлотоведения в долине Грендален под постоянный мониторинг подготовлены скважины №13 и №15. Выполнены обсадка и постановка термокос.  Произведена геофизическая электроразведка в районе геофизического полигона, площадки CALM и на мысе Финнесет. 19.04.19г. полностью завершены буровые работы. Буровое оборудование вывезено в расположение РАЭ-Ш законсервировано и сдано на склад. В настоящее время ведется обработка образцов грунта из скважины №15 для получения характеристик влажности.
6.3. Гидрологическим отрядом произведены два рекогносцировочных выезда в долины рек Грендален и Гренфьорд с целью оценки состояния снежного покрова и возможности выполнения снегомерной съемки. 
Выполнялась камеральная обработка материалов снегомерных съемок, обработка результатов гидрохимического анализа, выполненного на базе лаборатории РАЭ-Ш, подготовка отчета о весенней части экспедиционных гидрологических работ.
6.4.  Отрядом экологического мониторинга полностью завершен пробоотбор во всех запланированных точках. Продолжаются работы по анализу отобранных проб в химико-аналитической лаборатории.
 	6.5. В течение прошедшей недели метеорологическим отрядом в соответствие с планом произведены измерения в 11 точках расположенных в Баренцбурге и окрестностях. Выполнены:
     -  измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;
     - измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см); 
     - измерения плотность снега в верхнем слое и описание его структуры;
     - отобраны пробы снега для дальнейшего анализа.
Проведена подготовка и первичная обработка всех отобранных ранее проб снега (8шт). Пробы растоплены, профильтрованы для определения массы взвешенного вещества, и переданы для проведения химического анализа в лабораторию РАЭ-Ш. Все обработанные к данному моменту фильтры высушены и взвешены



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 17 апреля по 23 апреля 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -2.1 °С
Максимальная: 3.5°С
Минимальная: -9.9°С
Ветер: средний порыв 7 м/с, максимальный 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 17 апреля по 23 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 17 апреля по 23 апреля - 0. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 17 апреля по 23 апреля – 35 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      
      

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
