Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 марта 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.03.2025:
Температура воздуха: -16,9 °С
Атмосферное давление: 739,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65 %
Ветер: ССВ 8-10 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 18.03 по 19.03 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Измерен pH двух образцов грунтовых вод с применением pH-метра Mettler Toledo S220 по программе изучения многолетней мерзлоты. Общее количество измерений 4.
2.3 Выполнен анализ ионного состава 2-х образцов грунтовых вод на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором по программе изучения многолетней мерзлоты. Общее количество измерений 10.
2.4 Проведена лиофильная сушка двух образцов грунта на лиофилизаторе Martin Christ Alpha 1–4 LSC по программе изучения многолетней мерзлоты.
2.5 Велась повторная калибровка жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.6 Велась ревизия комплектующих и расходных материалов общелабораторного оборудования и приборов Shimadzu и Sartorius.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2174 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1049 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
18.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данных записывались в память компьютера.

6. Разное
6.1 Мерзлотные наблюдения
Обустроена скважина под установку мерзлотомера на площадке мониторинга СТС.
Выполнены снегоходные маршруты в долины Холлендардален и Рейндален, в ходе которых сделано георадарное зондирование 3-х многолетних бугров пучения. Отобраны 6 проб озерных, подмерзлотных и надмерзлотных вод для гидрохимических анализов, а также ледяной керн наледного бугра – блистера.
Проведена пробоподготовка 10 кернов для последующего химического анализа водной вытяжки и сделаны 10 определений весовой влажности.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.
Выполнен осмотр и частичное техническое обслуживание транспортной техники.
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