Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 26 января по 01 февраля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 02.02.2022:
Температура воздуха: -5,3 °С
Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77%
Ветер: В 3 м/с, слабый снег

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 31.01. по 01.02.2022 осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 31.01. отобраны поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд в 2 точках. В одной точке (№2) отбор проб воды не производился по соображениям техники безопасности из-за обледенения места подхода. В лабораторных условиях определены их рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», кремний, общий фосфор, фосфаты с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером и хлорофилл а с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 24.
2.2 Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
2.3 Проведен плановый ежемесячный учет прекурсоров.
2.4 Выполнено техническое обслуживание анализатора общего углерода TOC-L и его калибровка. В процессе технического обслуживания заменены каталитическая трубка сжигания, силиконовый шланг-переходник трубки слива, капилляр газа-носителя, уплотнительные кольца, фильтр, насадка на плунжер шприца, абсорбер углекислого газа.
2.5 В рамках исполнения контракта  между ФГБУ «ААНИИ» и ТОО «Аристо Сайентифик» продолжается сервисное техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха. 
На станции контроля качества «Поселок» выполнен полный комплекс обслуживания анализатора озона О32м и частично аммиачной приставки анализатора азота АС32. После сервисного обслуживания анализатор озона запущен в работу. 
На станции «Гора» на период проведения технического обслуживания временно приостановлена работа анализаторов оксида азота АС32, диоксида серы AF22, оксида и диоксида углерода CO12, озона О32м и взвешенных частиц PM101. Ртутный монитор и метеостанция Vaisala работают в штатном режиме. Выполнено сервисное обслуживание аммиачной приставки для анализатора оксида азота и анализаторов оксида и диоксида углерода. 

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP 1495 tif-файла спутника NOAA, 2370 tif-файла спутников METОP, 1300 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 31.01.2022 выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 26 января по 01 февраля 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -12.6 °С
Максимальная: -7.2 °С
Минимальная: - 16.8 °С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 26 января по 01 февраля 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1, опасных метеорологических явлений не регистрировалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передаваклась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
[bookmark: _GoBack]Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передается автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 26 января по 01 февраля 2022 года – 4. Периодов поглощения космического радиоизлучения – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
