Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 05 по 11 октября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.10.2022:
Температура воздуха: +2,0 °С
Атмосферное давление: 738,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68%, 100% облачность.
Ветер: С-В, 3 м/с, порывы – 7 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 10 по 11 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Выполнен анализ 1 образца речных вод, в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава и содержания биокарбонатов.
0.  Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
0. Проведено внеплановое техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Проведена повторная калибровка 4 измерительных каналов анализатора.
0.  Выполнен анализ 45 образцов морской воды для определения содержания растворенного органического углерода (DOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 61.
0.  Проведен анализ 49 проб (102 образца) донных отложений на содержание мышьяка (As), никеля (Ni), свинца (Pb) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра «Shimadzu» AA-7000. Общее количество проведенных измерений 918.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3279 tif-файлов спутников METОP, 110 tif- файлов спутника TERRA, 1591 tif-файл спутника NOAA, 1614 tif-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологическогго автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 
10 октября произведена инспекция выше указанного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
3.  Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
3. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. 
1. Разное
Осуществлялась профилактика и подготовка транспортной техники к зимнему сезону.
Продолжались работы по ремонту кровли на жилом здании РАЭ-Ш, а также работы по профилактике и частичной замене сантехнического оборудования в Лабораторном корпусе №1.  Выполнен ремонт кровли склада химических реактивов и отходов.
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