Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 29 сентября по 05 октября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.10.2021:
Температура воздуха: +1°С
Атмосферное давление: 734 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 98%
Ветер: направление С; 3 м/с
[bookmark: _GoBack]

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
02.10.2021 - отключён аэталометр SM-IV, в связи с неисправностью системы прокачки воздуха. Причины выясняются.
В связи с ухудшением погоды (дождь, ветер) и во избежание поломки, счётчики частиц АЗ-10 и Grimm, аэталометр АЕ33 были отключены 29.09.2021 в период с 08:30 до 17:20 (время UTC) и 03.10.2021 с 08:30 (время UTC) по настоящее время. 
С 04.10 по 05.10.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 12 образцов речных вод и 1 образца льда в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведённых измерений 39.
2.2. Выполнен анализ 1 образца льда для определения содержания неорганического углерода (IC) и расчёта массовой концентрации гидрокарбонатов; 12 образцов речных вод, предоставленных отрядом гидрологии в 2021 г., для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 52.
2.3. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
На ВС (Гора) проведена калибровка газоанализатора AF22, заменены тефлоновые и пылевые фильтры.
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP   1648 tif-файлов спутника NOAA, 1514 tif-файлов спутников METОP, 157 tif- файлов спутника TERRA, 997 tif-файлов спутника NPP.
01.10.2021 в период с 03:00 до 03:45 и 02.10.2021 в период с 04:00 до 09:00 (время UTC), в результате работ по обслуживанию серверов приёма, станция BG-1 не принимала информацию со спутников.
04.10.2021 в период c 10:45 до 19:37 (время UTC) отсутствовало электропитание в Лабораторном корпусе №1. Серверы были отключены, приём информации не производился.


4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 04.10.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Океанологический отряд
Установлены две притопленные буйковые станции в акватории залива Ис-фьорд.
Выполнено термохалинное профилирование на 23 станциях по двум продольным разрезам в заливах Ис-фьорд и Билле-фьорд.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 29 сентября по 05 октября 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2.1 °С
Максимальная: 4.7 °С
Минимальная: - 1.3°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 8 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 29 сентября по 05 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки п информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавались я автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 сентября по 05 октября – 4. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 29 сентября по 05 октября – 28 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

