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1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проведен анализ 50 проб кислых и 50 проб водных вытяжек образцов почвы, отобранной на мысе Финнисет, методом ионной хроматографии.
0. Проведена калибровка жидкостного хроматомасс-спектрометра LC-MS Shimadzu.
0. Выполнено перетирание образцов почвы с сорбентом перед стадией экстракции и очистки для анализа содержания перфторированных кислот методом MSPD.
0. Выполнена калибровка датчика давления прибора микроволнового разложения TOPWAVE Analytik Jena.
0. Проведен уточняющий элементный анализ 4 образцов водорослей и 2 образцов почвы на содержание мышьяка (As), свинца (Pb), сурьмы (Sb), олова (Sn), хрома (Cr), олова (Sn), никеля (Ni), кобальта (Co), меди (Cu), кадмия (Cd) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000. 
Завершен анализ образцов почвы и водорослей, отобранных специалистами ММБИ в сезонный период 2018 г в рамках совместной исследовательской программы с ААНИИ по изучению процессов накопления тяжелых металлов в экосистеме Гренфьорда.
0. Выполнено техническое обслуживание станций контроля качества воздуха «Гора» и «Поселок»: проведена корректировка нуля газоанализаторов, проведена замена внутреннего насоса в газоанализаторе СО на станции «Гора», восстановлена работоспособность программы "Агат" на станции «Поселок». 
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздух «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2 277 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  04.02.2019 г. проведена инспекция комплекса, считаны данные, заменена аккумуляторная батарея.
5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 30 января по 5 февраля 2019 г
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -2,3 °С
Максимальная: 0,3 °С
Минимальная: -6,3 °С
Ветер: средний порыв 9 м/с, максимальный 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 30 января по 5 февраля зарегистрированы 3 неблагоприятных метеорологических явления. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
    Проведение морских наблюдений включало в себя: 
-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды: 
С помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА - 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 30 января по 5 февраля - 3.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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