Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 13 по 19 октября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.10.2021:
Температура воздуха: -8,5 °С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 63%
Ветер: направление ЮВ; 3 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра АЕ33, а также счётчика частиц АЗ-10.
Выполнена замена внутренних трубок эталометра SM-IV. Прибор находится в тестовом режиме.
В течение суток с 18 по 19.10.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 Выполнено определение рН и электропроводности 2 проб морской воды, отобранного океанологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». 
2.2 Выполнен анализ 29 проб морской воды, отобранных океанологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание растворенного органического углерода (DOC) и 36 образцов морской воды на общий органический углерод (TOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Количество проведенных измерений 65.
2.3 Выполнен анализ 17 проб морской воды, отобранных океанологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», на  определение неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN) и общего углерода (TC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Количество проведенных измерений 51.
2.4 Выполнен анализ ряда стандартов, приготовленных на морской воде, для определения неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L в целях подтверждения объективности полученных результатов анализа образцов морской воды. Общее количество проведенных измерений 7.
2.5 Обеспечена бесперебойная работа  и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха  «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция).
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP   4057 tif-файла спутника NOAA, 4727 tif-файла спутников METОP, 608 tif- файлов спутника TERRA, 2094 tif-файлов спутника NPP
4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 18.10.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Океанологический отряд
Выполнено термохалинное профилирование на 6 станциях по поперечному разрезу в заливе Исфьорд с отбором проб для определения содержания углерода. 
На уровнемерном посту извлечён из колодца регистратор температуры и гидростатического давления HOBO® U20 Water Level Logger, выгружены данные об уровне моря для выполнения сравнительного анализа результатов измерений регистрирующими устройствами HOBO, Solinst и СУМ. 
Выполнено постэксплуатационное обслуживание океанографического оборудования и его консервация.
Работа сезонной экспедиции «Шпицберген» завершена, программа выполнена полностью.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 13 октября по 19 октября 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: - 4.4 °С
Максимальная: 0.0 °С
Минимальная: - 9.8°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 13 октября по 19 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 13 октября по 19 октября – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

[bookmark: _GoBack]Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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