[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 18 марта по 24 марта 2020 г.


Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.03.2020:
Температура воздуха: - 7,9 °С
Атмосферное давление: 974,5 гПа
Влажность воздуха: 91 %
Ветер: северо-северо-восток, 5 м/с, порывы 7 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 23.03. – 24.03. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проанализированы 12 проб донных отложений на содержание кадмия, свинца и мышьяка на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-7000 «Shimadzu» с использованием электротермического атомизатора. 
0. На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» проанализированы 3 пробы биологических объектов на содержание перфторированных кислот для апробирования методики анализа. Проводится обработка полученных результатов. Подготовлен краткий отчет по результатам анализа сточной воды и водных взвесей на содержание перфторированных соединений. 
0. Выполнена первичная обработка 42 проб, отобранных в рамках аэропалинологического мониторинга. Проведено микроскопирование 4 препаратов, отобранных в 2019 г. из разреза речных отложений в долине Семмельдален с целью выявления качественного и количественного содержания микрофоссилий. Отобраны на оз. Стемме и в пос. Баренцбург пробы снега для дальнейшего анализа содержания переносимых пыльцы и спор. Ведется подготовка проб к транспортировке в СПб для дальнейших аналитических исследований.
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Выполнена калибровка анализаторов и заменены фильтры на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».
0. На тепловом узле лаборатории установлен новый канальный теплообменник взамен вышедшего из строя. Система нагрева приточной вентиляции лаборатории работает в штатном режиме. 

1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан  991 tif-файл со спутниковыми данными.

1. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.                     23.03. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

1. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1 Океанографический отряд
Проведены измерения толщины припая и его превышения (freebord) в 9 точках в заливе Диксонфьорд и по 1 точке в бухте Петунья и в заливе Темплфьорд.
Выполнено термохалинное профилирование на 9 станциях океанографического полигона на продольном разрезе в заливе Диксонфьорд. Осуществлена 2-суточная постановка подлёдной станции в составе профилографа течений и двух CTD-регистраторов в Диксонфьорде.
В бухте Петунья установлен CTD-регистор Star-Oddi в придонном слое. В бухте Петунья и в заливе Темплфьорд отобраны керны припайного льда. 
24 марта после завершения работ в заливе Диксонфьорд океанографический отряд вернулся в пос. Баренцбург
7.2. Отряд мерзлотоведения 
Пробурены 2 скважины глубиной по 5 м в целях изучения подруслового стока реки Грен. Результаты бурения подтвердили данные электроразведки, проведенной в 2019 г.
Выполнен рекогносцировочный маршрут в долину Рейндален. Проведены магнитометрические наблюдения над многолетними буграми пучения в данной долине, которые позволяют определить геометрию ледяных ядер и перспективные точки бурения в последующие сезоны.
Бугры пучения в долине Рейндален залегают на тектоническом разломе, отобраны ряд проб из источников в основании бугров пучения, питающих наледи. В кратере одного из бугров выделен пласт угля, выпученный на поверхность с глубины более 50 м.
.
 	
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Выполнены георадиолокационные работы на ледниках Тавле и Альдегонда. На леднике Тавле пройдено около 20 км георадарных профилей. Получена информация о морфометрии ложа ледника, распределении его мощности, положении и объеме ядер теплого льда. На леднике Альдегонда выполнено 7 км георадарных профилей. Получены уточняющие данные о положении дренажных колодцев и распределении подледной дренажной сети ледника.
8. Разное
19.03.состоялось рабочее совещание поселкового штаба по противодействию распространения коронавируса под руководством директора рудника Киселева В.В. В состав штаба входит и начальник ЗС РАЭ-Ш Чурун В.Н. Рассмотрено текущее состояние дел и выработаны меры по противодействию распространения вируса. По состоянию на 19.03.2020 случаев заболевания коронавирусом в пос. Баренцбург не выявлено. 
24.03. с 20:45 по 21:33 местного времени произошло кратковременное обесточивание пос. Баренцбург в связи с нештатной ситуацией на местной ТЭЦ, вся аппаратура РАЭ-Ш отработала в нормальном режиме. 
 
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 18 марта по 24 марта 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -12.8°С
Максимальная: 1.2°С
Минимальная: -24.6°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 18 марта по 24 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 8. Опасных метеорологических явлений – 1.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 8 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 18 марта по 24 марта – 5. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 18 марта по 24 марта – 24 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      



Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген


