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1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1 Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
    	1.2 Производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для последующего химического анализа. Отбор начат 08.04. в 11:00 UTC и окончен 09.04 в 11:00 UTC, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин. 
1.3. Производился отбор проб аэрозоля из атмосферного воздуха с использованием 3-х канального воздухозаборника на 3 фильтра. Выполнено одна серия 14 часов 46 минут (сбой питания) и одна серия – 48 часов.
 06.04. произошла поломка крепления фильтра №;2, произведен ремонт крепления, работа восстановлена 08.04.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
     2.1.	Проведена подготовка к работе УФ-спектрофотометра UV-1800 Shimadzu.  Опробованы методики и построены калибровочные кривые для анализа природных вод на содержание:
     -   массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в водах;
     -	массовая концентрация фосфора общего в водах;
     -	массовая концентрация азота нитритного в морских водах;
     -	массовая концентрация кремния в морской воде;
     -	массовая концентрация нитритов в водах;
     -	массовая концентрация общего фосфора в морских водах;
     -	массовая концентрация фосфатов в морских водах;    
2.2. Произведена работа по анализу и экстракции проб:
    -	анализ 12 проб воды на кремний и 9 проб воды на фосфор общий;
    -	экстракция 6 проб воды для последующего определения ароматических полициклических соединений (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu;
   -	28 проб воды на содержание: общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC), общего органического углерода (ТОС) с помощью анализатора углерода и азота Shimadzu TOC-LCSH
   -	9 проб воды и 2 проб снега, предоставленных мерзлотоведческим отрядом, на содержание: общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC), общего органического углерода (ТОС), кремния, общего фосфора, карбонатов с помощью анализатора углерода и азота Shimadzu TOC-L CSH и УФ-спектрофотометра Shimadzu UV-1800;
   -	 проведено построение градуировок для определения ароматических полициклических соединений (ПАУ) на жидкостном хроматографе HPLC Shimadzu;     
     2.3. Проведена экспериментальная работа по подбору методики анализа проб на содержание продуктов разложения фармацевтических препаратов с использованием хромато-масс спектрометрии на приборе HPLC-MS Shimadzu.    
    2.4.	Проведена разгрузка поступившего контейнера и доставлены в лабораторию расходные материалы и химические реагенты.
    2.5.	Проведены неоднократные попытки восстановления рабочего компьютера станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» совместно с IT отделом ААНИИ.
   2.6.	Проведена корректировка нуля газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора», обеспечена постоянная работа и прием информации со станции.
   

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 920 tif-файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 08.04. проведена плановая инспекция комплекса и считаны данные в память компьютера.
4.2. 03.04 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной во  льду термокосы и береговой автоматической метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 2-х шурфах.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. В течение недели продолжались геолокационные работы по профилированию ледника Западный Гренфьорд с помощью антенны с частотой излучения 50 МГц. Пройдено 18 км профилей. 
03.04. Выполнены геолокационные работы на оз. Стемме с применением антенн 500, 200 и 50 МГц. Получены данные о батиметрии озера, а также данные о распределении толщин ледяного покрова.
08.04. проведены совместные работы с сотрудниками Института географии РАН на леднике Восточный Гренфьорд. Произведена снегосъемка с помощью антенны с частотой излучения 500 МГц (17км профилей) и выполнено продольное профилирование с помощью антенны с частотой излучения 50 МГц (4,7 км профилей).
6.2 Отрядом мерзлотоведения проводились электроразведочные работы методом становления поля в ближней зоне (ЗСБ) с целью изучения внутреннего строения булгунняхов, картирования нижней границы мерзлоты и прослеживания таликовых зон под озерами, в речной долине и на морском побережье. Всего проведены измерения на 115 пикетах с помощью квадратных приемно-генераторных петель размером 25 на 25 и 50 на 50 м. 
6.3. Гидрологическим отрядом выполнена снегомерная съемка на леднике Альдегонда, включая его моренную часть. Произведено описание структуры и текстуры снега в 17 шурфах, отобрано 4 пробы снега на гидрохимический анализ, выполнено измерение высоты снега в 76 точках. 
Осуществлено CDT-зондирование озер Бретьерна, Конгресс и Стемме. Выполнен пробоотбор воды на гидрохимический анализ на 15 вертикальных профилях исследуемых озер. В отобранных 50 пробах измерены водородный показатель pH и электропроводность. 
6.4.  Отрядом экологического мониторинга выполнен пробоотбор на 15 станциях экологического мониторинга в следующих районах: 
- пос. Баренцбург и его окрестности;
         - северо-восточный склон г. Гренфьордфьеллет;
         - восточный склон г. Стурхеда;
         - район вертолетной площадки, 
         - устье реки Грендалсэльва, мыс Дрессельхус;
         - район озера Биенда-Стемме;
         -  акватория озера Биенда-Стемме. 
Всего отобрано: 14 проб снежного покрова, 2 пробы озерной воды. Выполняется пробоподготовка, и химико-аналитические исследования отобранных проб в химико-аналитической лаборатории РАЭШ.
      6.5. В течение прошедшей недели метеорологическим отрядом выполнены следующие работы:
      -     разобрано и подготовлено к использованию оборудование;
       - выполнена снегомерная съемка в районе метеоплощадки ГМО «Баренцбург» с описанием структуры и определением средней плотности снежного покрова;
    На леднике Альдегонда:
    -   установлена мачта с приборами для измерения составляющих радиационно-теплового баланса ледника;
     - выполнены измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР, 
    - измерены профили температур в верхнем слое снега (до 30 см), измерена плотность снега в верхнем слое, описана структура верхнего слоя снега;
 - отобраны пробы снега для дальнейшего анализа. 
На данный момент измерения проведены в 7 точках из запланированных 11.
Начаты работы по запланированным точкам в поселке Баренцбург. Выполнены в 4 точках:
- измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;
- измерения профили температур в верхнем слое снега (до 30 см);
-  измерения плотности снега в верхнем слое; 
- отбор пробы снега для дальнейшего анализа; 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 3 апреля по 9 апреля 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -7.7 °С
Максимальная: -0.4°С
Минимальная: -12.5°С
Ветер: средний порыв 6 м/с, максимальный 17 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 3 апреля по 9 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 3 апреля по 9 апреля - 6. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 3 апреля по 9 апреля – 50 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
