[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 04.12. по 10.12.2019

1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 09-10.12.2019 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Продолжались работы по совершенствованию методики подготовки проб почв для анализа на содержание 13 перфторированных кислот (PFAS) методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии. Выполнено 20 анализов на жидкостном хромато-масс - спектрометре Shimadzu LCMS-8040, в качестве образцов для проведения экспериментов применялись 10 проб почв, отобранных в поселке Пирамида в период сезонной экспедиции «Шпицберген». 
2.2. Апробирована методика определения содержания хлорофилла а фитопланктона проб воды на спектрофотометре Shimadzu UV-1800. В качестве образцов для проведения экспериментов взяты 3 фрагмента свежесрезанного листа комнатного растения. На основе полученных результатов в существующую методику внесены коррективы, эксперименты продолжаются.
2.3. Проведено плановое обслуживание жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Выполнена плановая калибровка датчиков обеих станций, для этого 10.12 осуществлен выезд на снегоходе на антенное поле с целью калибровки датчиков станции «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 2 260 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
4.2. 09.12.2019 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
6. Геофизические наблюдения. 
Прикомандированными сотрудниками отдела геофизики Николаевым А.В. и Новиковым С.В. при содействии ЗС РАЭ-Ш развернут комплекс наклонного радиозондирования ионосферы (НЗИ ЛЧМ) в помещении лабораторного корпуса №1. Установлена по временной схеме антенна (типа диполь) вдоль технологического короба. Комплекс НЗИ ЛЧМ запущен в тестовом режиме, получены первые ионограммы с радиотрасс: SOD-BBG (Соданкюля-Баренцбург), AMD-BBG (Амдерма-Баренцбург), CP1-BBG (Кипр-Баренцбург).
С помощью риометра осуществлен замер космического радиошума на частоте 32 МГц за пределами пос. Баренцбург на антенном поле РАЭ-Ш на дистанции около 1 км. Установлено, что уровень помех завышен, установка риометра вблизи поселка не рекомендуется.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 04 декабря по 10 декабря 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -9.9°С
Максимальная: -0.3°С
Минимальная: -18.0°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 21 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
За отчетный период зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 04 декабря по 10 декабря – 0. 
1. Актинометрические наблюдения
С 28 октября по 16 февраля плановый перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
С 12 октября по 2 марта плановый перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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