Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 29 июня по 05 июля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.07.2022:
Температура воздуха: +5,7 °С
Атмосферное давление: 750,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 81%
Ветер: С-СВ, 5м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 04 по 05 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проведена промывка анализатора общего углерода TOC-L.
0. Выполнена калибровка электродов DG 111-SC и DG 115-SC. Проведена проверка стабильности дрейфа электрода DG 115-SC.
0. При использовании автоматического титратора Mettler Toledo T70 проведен анализ 8 образцов снега и 5 образцов морской воды, отобранных составом сезонной экспедиции «Шпицберген», для определения содержания гидрокарбонатов и щелочности. Общее количество проведенных измерений 26.
0. При использовании жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проведен анализ 27 образцов снега и 11 образцов речной воды, отобранных составом сезонной экспедиции «Шпицберген», в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 76.
0. [bookmark: _GoBack]Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора». 
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1.	Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 98	
METOP-С	- 99

3.2.	Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве: 
NPP		- 98

3.3.	Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 98
NOAA-19	- 91

Для отправки по FTP было подготовлено 2887 tif-файла спутников METОP, 474 tif- файлов спутника TERRA, 1386 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
04 июля произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записываются в память компьютера.
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
30 июня на реке Грёндален измерен расход воды и отобрана проба воды на мутность.
02 июля на реках Гренфьорд, Бретьерна, Конгресс и Васстак измерены расходы воды и отобраны пробы воды на мутность. Выполнена нивелировка уровнемерных свай вблизи гидрометрических створов рек Гренфьорд, Конгресс и Васстак.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
Продолжается химическая обработка 20 проб разреза ВМ19-93 из долины Рейндален на споро-пыльцевой анализ, пробы подготовлены к заключительному этапу химической обработки - сепарации с использованием тяжелой жидкости. 
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. Проведена первичная обработка полученных проб, в количестве 16 шт.
Отобрано 15 образцов растений для создания атласа рецентной (современной) пыльцы. Выполнено геоботаническое описание в точках отбора.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
