[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 08.01. по 14.01.2020
Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.01.20:
Температура воздуха: - 18,1 °С
Атмосферное давление: 996,9 гПа
Влажность воздуха: 61 %
Ветер: северо-северо-восток, 2 м/с, порывы 3 м/с

1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 13-14.01.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведено разделение особей 5 проб биологических образцов, отобранных сотрудниками ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» во время работы судна в заливе Исфьорд осенью 2019 г. Из полученных фрагментов сформировано 15 проб, проведена их минерализация в системе микроволнового разложения TОРwave Analytik Jena». Пробы подготовлены для дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов. От полученных минерализатов отобрана и законсервирована аликвота для дальнейшего определения содержания в пробах ртути.
2.2. Проведена плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
2.3. Выполнено плановое техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок»: откалиброваны датчики с использованием поверочных газовых смесей. В модуле анализатора оксидов азота АС32 станции контроля качества воздуха «Гора» по рекомендации сервис-инженера ООО «ЕвроИнструменты» заменен термоэлектрический преобразователь (элемент Пельтье), что позволило стабилизировать температуру внутри модуля. 
2.4. Выполнены рутинные работы по содержанию химико-аналитической лаборатории в штатном режиме: освобождена от остатков проб и промыта химическая посуда в количестве 140 единиц, заменены светильники аварийного освещения лабораторного корпуса. 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 134 tif-файла со спутниковыми данными

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса и 4 автоматических метеостанций
4.2. 06.01.2020 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются на сервер ФГБУ «ААНИИ». 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 08 января по 14 января 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -12.7°С
Максимальная: 3.0°С
Минимальная: -19.7°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 24 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 08 января по 14 января зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 08 января по 14 января – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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