Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 11 по 17 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.09.2024:
Температура воздуха: + 5,4°С
Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 94 %
Ветер: Ю-Ю-В 2 м/с, 
Осадки: без осадков, пасмурно с прояснениями.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 17 по 18 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 6 образцах речных вод, отобранных по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 12.
2.2 Определены рН и удельная электропроводность с помощью рН-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Metter Toledo S230 в 7 образцах природных вод. Общее количество измерений 14.
2.3 Определено содержание гидрокарбонатов в 13 образцах речных, озерных и грунтовых вод по программе сезонной экспедиции «Шпицберген» титриметрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70. Общее количество измерений 26.
2.4 В анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L найдена неисправность, приводящая к нестабильности давления газа-носителя. Приостановлена работа азотной приставки TNM-L и анализ содержания общего азота. Ведется работа по закупке запасных частей для ремонта.
2.5 Отобраны два образца атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4021 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2036 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
17.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
12.09 подготовлено оборудование для привязки репера уровенных наблюдений на оз. Бретьорна;
13.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Привязан репер уровенных наблюдений н оз. Бретьорна с помощью спутниковой геодезической аппаратуры Sokkia GRX-1;
14.09 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа, подготовлено оборудование для работы на оз. Конгресс;
15.09 на оз.Конгресс Привязан репер уровенных наблюдений н оз. Бретьорна с помощью спутниковой геодезической аппаратуры Sokkia GRX-1;
16.09 выполнена камеральная обработка полевых данных;
17.09 участие в работе отряда гляциологии и мерзлотоведения на площадке CALM на мысе Альхорн.

6.2 Гляциологические наблюдения
12.09 выполнены термометрические измерения в скважинах №2 и №12 на геофизическом полигоне. Заменён оголовок скважины №2 на площадке CALM «Баренцбург»;
15.09 измерения абляционных реек на ледниках Западный Грёнфьорд и Альдегонда, считаны данные автоматических метеостанций на леднике Альдегонда;
17.09 выполнены измерения глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM Альхорн на северном побережье залива Исфьорд.

6.3. Океанологические наблюдения
[bookmark: _GoBack]В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ общей щелочности в 18 образцах методом титрования с помощью автотитратора Mettler Toledo T70, содержания нитритов в 4 образцах методом фотометрии с помощью UV-1800 Shimadzu, качественного и количественного состава фитопланктона с помощью микроскопа Zeiss Axio Imager A2 в 6 образцах. Общее количество измерений 62. Подготовлены образцы для транспортировки, выполнена консервация аналитического и пробоотборного оборудования, пробоотборной тары и аналитической посуды. Проведена первичная обработка полевых и лабораторных данных. Океанологические и гидрохимические исследования в рамках сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2024 г. завершены.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Начаты профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.
ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.
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