Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 29 июля по 04 августа 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 05.08.2026:
Температура воздуха: +5.5 °С
Атмосферное давление: 745 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87 %
Ветер: З 1 м/с, порывы 3 м/с
Осадки: пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 03.08-04.08 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведена калибровка  спектрофотометра UV-1800 Shimadzu для измерения азота нитратов в морской воде фотометрическим методом после восстановления на кадмиевом редукторе. Коэффициенты корреляции для двух кривых составили не менее 0.999.
2.2 Выполнен анализ содержания азота нитратов с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800 с непроточной кюветой в 30 пробах морской воды, отобранных по программе морских исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. Общее количество приборных измерений 240.
2.3 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов методом титриметрии с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70 в 9 пробах поверхностной воды по программе сезонных гидрологических исследований. Общее количество измерений 18.
[bookmark: _Hlk227773384]2.4 Выполнена плановая техническая промывка жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.5 Проведен плановый учёт жидких реактивов.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 7130 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 03.08 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнена регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грён, Васстак, Конгресс, Брюде, Альдегонда.
На оз. Бретьёрна отобраны образцы воды по глубине в установленных точках.
Установлены автоматические самописцы (уровнемеры) In-Situ Rugged Troll 100 на реках Брюде и Грён.
Выполнена планово-высотная привязка рабочих реперов на реках Бретьёрна, Альдегонда, Брюде и Грён.
Произведены измерения испарения с поверхности почвы и замеры мощности деятельного слоя на специальной площадке.
В химико-аналитической лаборатории проанализированы 16 отобранных образцов воды для расчета стока твердых наносов.
6.2 Палеогеографические исследования 
В сотрудничестве с ВНИИОкеангеология из полевого лагеря в районе Конгсфьорда выполнены 5 пешеходных маршрутов с целью описания рельефа и четвертичных отложений на полуострове Митра и побережье внутренних бухт залива Кроссфьорд. Отобраны образцы: 5 поверхностных проб, 11 – для микрофаунистичесикого анализа, 4 – для радиоуглеродного датирования.
6.3 Океанологические исследования 
Выполнены зондирования и термохалинные измерения на 6 станциях океанографического полигона на входе в залив Исфьорд. Зондирования сопровождались отбором проб воды для производства гидрохимических работ. Результаты зондирования обработаны. Выполнен осмотр и техническое обслуживание батометров Нискина различного объема.
6.4 Гидрохимические и гидробиологические исследования
На трех океанографических странциях во внешней части залива Исфьорд отобраны 18 серий образцов морской воды с различных горизонтов.
В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ содержания в образцах биогенных компонентов (фосфатов, силикатов, нитритов, 108 определений) фотометрическим методом на Shimadzu UV-1800 и 162 измерения pH и общей щелочности методом титрованияна Mettler Toledo T70.
Методом Винклера определено содержание растворенного кислорода в 18 образцах.
Выполнена подготовка образцов для гидробиологических исследований: подготовлены 6 проб к анализу содержания хлорофилла «а», 6 — концентрации и видового состава фитопланктон и 3 — концентрации и видового состава зоопланктона. Велся анализ видового состава зоопланктона с помощью бинокуляра.
[bookmark: _GoBack]Измерены спектры 35 образцов воды из залива Грёнфьорд на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 для последующего расчета содержания окрашенного растворенного органического вещества (CDOM).
6.5 Метеорологические наблюдения
Выполнено два маршрута на ледник Альдегонда: осуществлена съёмка альбедо в 30 точках (каждый маршрут), проверена работа теплобалансовой мачты и облачной камеры в центральной части ледника, выполнена коррекция вытаявших элементов конструкции, произведён демонтаж 2-х логгеров на стационарной АМС в нижней части ледника, осуществлён их ремонт и установка на прежнее место. Выполнено считывание данных на стационарной АМС, установленной в верхней части ледника.
6.6 Криосферные исследования
Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Альдегонда на 12 гляциологических рейках, две из них переустановлены.
Выполнен мониторинг развития и динамики термоцирка в долине Холлендардален, отобраны образцы воды минерализованного источника для микробиологического, гидрохимического и изотопного составов.
На плато Вардеборгслетта из минерализованных источников и карстовых озер и оз. Конгресс отобраны образцы воды для микробиологического, гидрохимического и изотопного составов.
В долине Грёндален опробован источник бугра пучения Ойн, проведены работы по замене термокосы в мониторинговой скважине №8а.

7. Разное
Оказано логистическое содействие сотрудникам ИФА РАН и ИГ РАН, предоставлено необходимое оборудование для работы на леднике Восточный Грёнфьорд. С помощью катера Polarcirkel осуществлена заброска сотрудников на ледник и обратно.
Оказана помощь сотрудникам ПАБСИ КНЦ РАН в доставке к месту работ на побережье залива Грёнфьорд с помощью катера Polarcirkel.


Оказана логистическая поддержка сотрудникам ВНИИОкеангеология, ИА РАН и ПАБСИ КНЦ РАН в проведении полевых работ в районе залива Конгсфьорд и Энгельсбухты: оказана помощь в доставке и погрузке оборудования и продовольствия, в передислокации полевого лагеря из района Конгсфьорда в Энгельсбухту, сообщался прогноз погоды дважды в сутки.
Сотрудники РАЭ-Ш приняли участие в организации и проведении лекций сотрудников ИГ РАН Осокина Н.И. и Торопова П.А., посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося советского и  российского гляциолога Е.М. Зингера, в Музее п. Баренцбург и конференц-зале РАЭ-Ш.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
