Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 01 по 07 ноября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.11.2023:
Температура воздуха: - 2,0 °С
Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80%
Ветер: Ю-Ю-В 5 м/с, порывы 10 м/с, значительная облачность.
Осадки: временами слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 07 по 08 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода в г. Санкт-Петербург.
2.2 Проведена чистка и калибровка аналитических весов AND GR-120 в соответствии с техническим паспортом.
2.3 Ведется инвентаризация и реорганизация в складском помещении химико-аналитической лаборатории.
2.4 Регенерирован раствор метавольфрамата натрия методом лиофильной сушки для его последующего использования в палеогеографических исследованиях.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3172 tif-файла спутников METОP, 26 tif- файлов спутника TERRA, 1162 tif-файлов спутника NOAA, 436 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
07 ноября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
[bookmark: _GoBack]Выполнены работы по ремонту сантехнического оборудования душевых, завершены работы по ремонту электрооборудования в жилом корпусе №1. Ведется регламентное техническое обслуживание техники и подготовка её к зимне-весеннему периоду.
Произведен ремонт осветительного оборудования метеоплощадки Мурманского УГМС.
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