Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 24 по 30 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.05.2024:
Температура воздуха: +0,3°С
Атмосферное давление: 762,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 84 %
Ветер: Ю – Ю – В 3 м/с, порывы 4 м/c
Осадки: пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10
В течение суток с 30 апреля по 01 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 8 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 16.
2.2. Проведен анализ содержания гидрокарбонатов в 8 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции титриметрическим методом с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 16.
2.3 Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 8 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 80.
2.4 Проведён анализ содержания основных ионов в 8 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 24.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 27.04 выполнена замена диафрагмы клапана насоса газаанализатора СО12, 30.04 произведена калибровка газоанализатора СО12.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 4586 tif-файлов спутников METОP, 414 tif-файла спутника TERRA, 1703 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
30.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Метеорологические наблюдения
24.04 на леднике Западный Грёнфьорд выполнена маршрутная съёмка альбедо .
27.04 на леднике Альдегонда произведена инспекция АМС, расположенных на верхней и нижней моренах ледника, считаны данные.
Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.2 Гидрологические наблюдения
24.04 выполнено зондирование CTD-зондом RBRConcerto в 9 точках на озёрах Стемме, Конгресс и Бретьорна и отбор проб воды с разных горизонтов (всего 8 проб).
25.04 проведена снегомерная съёмка на леднике Западный Грёнфьорд: 98 измерений высоты снежного покрова, 6 шурфов для определения стратификации и плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа.
26.04 проведена снегомерная съёмка на леднике Восточный Грёнфьорд: 66 измерений высоты снежного покрова, 4 шурфа для определения стратификации и плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа. Параллельно выполнены измерения высоты снежного покрова с помощью метода георадиолокации с антенной 500 MГц.
27.04 выполнена  снегомерная съёмка в долине Грёндален: 154 измерения высоты снежного покрова, 16 шурфов для определения стратификации и плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа.
29.04 проводилась камеральная обработка данных.
30.04 выполнена снегомерная съёмка в долине реки Конгресс: 51 измерение высоты снежного покрова, 6 шурфов для описания стратификации и определения плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа.
Ежедневно велись наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова.

7. Разное
27.04 сотрудники РАЭ-Ш приняли участие в  Диктанте Победы, посвящённом 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованном Генеральным консульством РФ на Шпицбергене.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велись монтаж канализации и подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
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