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за период с 29 апреля по 05 мая 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.05.2020:
Температура воздуха: -0,9 °С
Атмосферное давление: 995,2 гПа
Влажность воздуха: 79 %
Ветер: север, 5 м/с, порывы 9 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 04. – 05.05. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проанализированы 8 проб воды на содержание основных катионов и анионов на жидкостном ионном хроматографе LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Пробы были отобраны отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген» из разных источников: наледей, булгунняхов, озер, ледников. 
2.2. Обработаны 122 хроматограммы и рассчитано содержание основных катионов и анионов для 26 проб природной воды, проанализированных ранее на хроматографе LC-20 «Shimadzu». 
2.3. Выполнены с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo» измерения рН, солености и электропроводности в 13 пробах природной воды, отобранных из наледей отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген». 
2.4. Составлен отчет о результатах частичной валидации методики анализа проб биологических объектов на содержание перфторированных кислот на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» по показателю «повторяемость». 
2.5. Выполнялась подготовка  методик для внутреннего пользования по работе на газовом хроматографе GC-2010 «Shimadzu» и ртутном анализаторе РА-915М «Люмэкс».
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 859 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций (АМС).  
03.05. выполнена инспекция 2-х АМС, установленных на леднике Альдегонда. Считаны
данные, на одной из АМС осуществлена замена элементов питания.

03.05 произведена инспекция АМС на оз. Стемме: считаны данные, очищены датчики. Выполнены измерения высоты снега на профиле длиной 100 м с определением плотности снега в 3-х шурфах.
04.05 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса на криосферном полигоне: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотоведение
Отобраны пробы воды из наледных источников в долинах Скардален, и Берзелиусдален, а также ледниках Хогснитбрин и Тунгбрин Западный.
Отобрана проба донных отложений из оз. Фара (устье долины Колесдален).
Продолжена подготовка образцов скважины №19 (долина Грендален) на водную вытяжку. 
7.2. Гидрология
Выполнены снегомерные работы на леднике Альдегонда и в долине Грендален. Измерены высоты снежного покрова в 28 точках в долине р. Грен и в 30 точках на леднике Альдегонда. В 6 щурфах (по 3 на каждом природном объекте) измерена интегральная плотность снега. 


  Отчет о работах ГМО «Баренцбург» за период с 29 апреля по 5 мая 2020 г.

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -3,8°С
Максимальная: 2,0°С
Минимальная: -10,5°С
Ветер: средний 3,5 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

Метеорологические наблюдения
 Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова).
 Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
 В период с 29 апреля по 05 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений - 4. Опасных метеорологических явлений - 0.

Морские гидрометеорологические наблюдения
 Проведение морских наблюдений включало в себя:
наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
по мареографу - непрерывная запись 7 суток;
наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью 
ареометра -7 проб;
ледовые наблюдения - ежедневно в срок 06-30.
Радиометрические наблюдения
 Один раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1 м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС». 
Геофизические наблюдения
 Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ». Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте. Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 апреля по 05 мая - 1.
Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 29 апреля по 05 мая – 40 сроков.
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