Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 по 23 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.07.2024:
Температура воздуха: +8,6°С
Атмосферное давление: 749,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 97%
Ветер: С-С-З 1 м/с, порывы 2 м/с
Осадки: пасмурно, умеренный дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 23 по 24 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14. 
2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота  в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.
2.3 Выполнены анализ содержания гидрокарбонатов титриметричсеким методом в 7 образцах речной воды с помощью рН-метра Mettler Toledo S220  и автоматической бюретки. Общее количество измерений 14.
2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3914 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1257 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
23.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
17.07 измерены расходы воды и выполнен отбор проб на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Произведена нивелировка уровнемерных постов на реках Адьдегонда и Брюде;
18.07 выполнялись полевые работы на площадке для измерений испарения с поверхности почвы;
19.07 проводилась обработка проб в химико-аналитической лаборатории и камеральная обработка данных;
21.07 измерены расходы воды и выполнен отбор проб на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнена нивелировки на реках Альдегонда и Брюде;
23.07 измерен расход воды и отобраны пробы воды на р. Грён. Выполнение наблюдений на площадке для измерений испарения с поверхности почвы.

6.2. Гляциологические наблюдения
16.07 начальник отряда гляциологии и мерзлотоведения Демидов В.Э. убыл в п. Пирамида для выполнения совместных работ с сотрудниками ИФХиБПП РАН. По программе сезонной экспедиции «Шпицберген» были считаны данные с 6 термокос установленных в п. Пирамида и его окрестностях с целью круглогодичного мониторинга состояния мёрзлых пород, а также произведено 10 разовых замеров температур в расконсервированных инженерных скважинах и термостабилизаторах.

6.3. Палеогеографические наблюдения
В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология  выполнялись полевые работы в северной части Земли Принца Карла: проведено 6 маршрутов, отобрано 30 проб четвертичных отложений для  производства анализа на макрофауну, 4 пробы – для производства радиоуглеродного анализа, 7 проб – на споро-пыльцевой анализ, 3 пробы – на osl-датирование и 1 проба – на уран-ториевое датирование.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Велась прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.
[bookmark: _GoBack]Оказаны услуги сотрудникам ИФХиБПП РАН по организации полевых работ и доставке к месту исследований на побережье зал. Грёнфьорд маломерным судном.
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