Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 19 по 25 марта 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.03.2025:
Температура воздуха: -8,6 °С
Атмосферное давление: 735,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: ВСВ 3 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 25.03 по 26.03 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
Проинспектированы датчики температуры HOBO, установленные в местах исторического расположения метеостанций, считаны данные.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Обработаны данные повторной калибровки жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3 Выполнен анализ ионного состава 3-х образцов грунтовых вод на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором по программе изучения динамики многолетней мерзлоты. Общее количество измерений 86.
2.4 Проведена дополнительная сушка в термошкафе SNOL трех образцов грунта по программе изучения динамики многолетней мерзлоты.
2.5.	Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, заменены входные фильтры в газоанализаторах CO12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2952 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1992 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
25.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное
6.1 Мерзлотные наблюдения
В п. Пирамида проводилась инспекция термометрических скважин. Выполнено считывание годового ряда данных с 4-х термометрических скважин. Дополнительно найдены 3 скважины «советского периода», одна из которых расчищена, в ней сделан разовый замер температур. В низовьях р. Мимер отобран образец воды из надмерзлотного талика.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.
Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.
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