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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.
1.3. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнены:
- фильтрация, измерение значений рН и электропроводности в 11 пробах природной воды, осуществлена их подготовка для проведения дальнейшего элементного анализа; 
- анализ на содержание ртути в 29 пробах природной воды;
- анализ на содержание легколетучих ароматических углеводородов (ЛАУ) в 7 пробах воды и 34 пробах почвы;
- анализ на содержание нефтяных углеводородов в 11 пробах воды;
- анализ на содержание  кремния, общего углерода, общего неорганического углерода, общего азота и нелетучего органического углерода в 11 пробах природной воды;
- анализ на содержание ионов в 7 пробах природной воды;
2.2.Проведены экстракции:
- 9 проб природной воды для дальнейшего анализа на полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и хлорорганические соединения (ХОС);
2.3. Проведена лиофильная сушка  12 проб почв, 4 проб донных отложений, 24 проб растений. 
2.4.Выполнена подготовка  для дальнейшего анализа (измельчение, растирание и просеивание) 12 проб почв и 4 проб донных отложений,  9 проб растений.
2.5.Выполнен подбор условий хромато масс-спектрометрического метода определения содержания 13 перфторированных карбоновых кислот.
2.6. Проведено плановое техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». Произведена калибровка датчиков обеих станций с использованием поверочных газовых смесей.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 508  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург) и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков (международный   проект QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI, Баренцбург).
09.07.2018 проведена инспекция комплексов, произведено считывание данных с комплекса ААНИИ.
5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 

5.1. Гидрологический отряд
Произведена камеральная обработка материалов натурных наблюдений, полученных  в пос. Пирамида. Выполнена фильтрация проб воды и определение концентрации взвеси в реках Мимер и Эльза. 
Измерены расходы воды рек залива Гренфьорд. Отобраны пробы воды на мутность, измерены водородный показатель pH и электропроводность. На реке Брюде выполнена переустановка уровнемерного комплекса.
Осуществлено рекогносцировочное обследование и демонтаж устройств измерения уровня воды и давления воздуха в озере Конгресс. Получены данные об изменении уровня воды в озере за зимний период.
5.2. Отряд экологического мониторинга.
Выполнен отбор проб  на 11 станциях экологического мониторинга в районе пос. Баренцбург и его окрестностях, в районе Северо-Восточного склона г. Гренфьордфьеллет, восточного  склона г. Стурхеда, районе вертолетной площадки. Всего отобрано: 20 проб почвы, 10 проб растительности, 3 пробы почвенной воды. Пробы переданы на анализ в химико-аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.
5.3. Микробиологическая группа.
 Продолжен отбор биоматериала из различных биоценозов Западного Шпицбергена.  Отобраны пробы грунта, почв в зоне абляции ледника Альдегонда и его моренного комплекса на различных высотах, соответствующих различным периодам отступления ледника.  Отобраны образцы водорослево-бактериальных матов и пресной воды из рек Альдегонда, Каллендедален, ручья Брейда и различных временных водотоков, морской воды из залива Гренфьорд. 
Обследованы доступные участки полярных ландшафтов на разном удалении от пос. Баренцбург, определены места отбора проб и заложены стекла обрастания для почвенных разрезов для выявления микробных сообществ, принимающих участие в рекультивации угольных отвалов.  
 Продолжен отбор орнитогенных субстратов  для микробиологических исследований.
  Проведен отбор проб полярной микробиоты в биоценозах, различающихся по степени антропогенной нагрузки. Для выявления разнообразия микробиоты отбирались пробы морской воды в чистых, слабо загрязненных и загрязненных участках прибрежной территории. Всего отобрано 30 проб морской воды (во время приливов и отливов). Объем проб составлял 1л. Отобрано 18 проб пресной воды. В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш призведено осаждение микроорганизмов из водных проб на фильтры диаметром 0,4 мкм. Все пробы отфильтрованы,  фильтры с микробиотой помещены в холодильник с температурой 6оС для сохранения микробных клеток и последующих молекулярного-генетических и культуральных исследований.  
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