[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 06 июля по 13 июля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.07.2021:
Температура воздуха: +6°С
Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 85%
Ветер: направление Ю; 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
В период с 02.07 по 05.07.2021 аэталометр АЕ33 не работал, т.к. находился на просушке из-за попадания в него воды.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9.  
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 12.07 по 13.07.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
  2.1. Выполнен анализ 2 образцов грунтовых вод и 5 образцов озёрных вод для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 28.
2.2. На жидкостном хроматографе LC-20AD Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором выполнена калибровка с расчётом метрологических характеристик для определения 12 ионов.
2.3. Окончен подбор градиента подвижной фазы для 22 стандартов перфторированных соединений с использованием хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.4.  Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего по FTP было подготовлено 3474 tif-файла спутника NOAA, 3666 tif-файла спутников METОP, 758 tif-файлов спутника TERRA, 1205 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 13.07.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
Регулярно измерялись расходы воды и взвешенных наносов на реках: Грен, Брюде, Конгресс и Васстак. Произведена нивелировка уровнемерных свай на гидрологических постах этих же рек. 
Выполнен перенос плановой и высотной отметок с пункта фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) «Баренцбург» на рабочий репер вблизи гидрометрического створа реки Конгресс.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш произведены измерения pH, 
электропроводности и фильтрация 4 проб пресной воды.
7.2. Отряд экологического мониторинга 
Завершены работы по программе экологического мониторинга в составе сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2021 г. Оборудование собрано и законсервировано. Личный состав отряда 10.07.2021 вернулся в Санкт-Петербург.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 07 по 13 июля 2021 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5.2 °С
Максимальная: 8.2°С
Минимальная: 2.1°С
Ветер: средний 3.9 м/с, максимальный порыв 14 м/с.
1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 07 по 13 июля зарегистрированных неблагоприятных метеорологических явлений нет. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
2. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась  в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 07 по 13 июля 2021 года - 3.
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 07 по 13 июля – 46 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

