[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 18.12. по 24.12.2019

1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 23-24.12.2019 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведено техническое обслуживание детектора жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu: очищены внутренняя поверхность камеры электроспрея, квадруполи и линия десольватации. 
2.2. Продолжаются методические работы по подготовке проб почв для анализа на содержание 13 перфторированных кислот (PFAS) методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (подвижная фаза – ацетонитрил). Проведен эксперимент по оценке влияния на процесс пробоподготовки уксусной и метилсульфоновой кислот. 
2.3. Подсчитано содержание 13 перфторированных кислот в 20 пробах почв, отобранных летом 2019 г. в поселке Пирамида в рамках сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.4. Измерено содержание хлорофилла а на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu в 10 пробах морской воды, отобранных летом 2019 г. в заливе Гренфьорд в рамках сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.5. На станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора» временно демонтирован вышедший из строя элемент Пельтье в анализаторе АС32 по определение содержания окислов азота. Технические работы осуществляются с целью замены термоэлектрических элементов охлаждения по рекомендации и под дистанционным контролем сервис-инженера ООО «ЕвроИнструменты». Остальные датчики станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора» функционируют в штатном режиме, обеспечивая постоянную работу и прием информации с этих станций.
2.6. Выполнена проверка газоанализаторов пожарной сигнализации в лаборатории. Устранены неполадки в работе одного из двух газоанализаторов СТМ-10. Пожарная сигнализация работает в штатном режиме.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 1 749 tif-файлов со спутниковыми данными

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
4.2. 23.12.2019 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
6. Геофизические наблюдения. 
Доставлена в Баренцбург и развёрнута автоматизированная приёмная станция зондирования ионосферы сигналами с линейно-частотной модуляцией (НЗИ ЛЧМ). 
В состав станции входят: блок КВ радиоприемного устройства, обеспечивающего прием сигналов с ЛЧМ; персональный компьютер  со специализированным программным обеспечением, источник бесперебойного питания, сетевой накопитель с жесткими дисками объемом 4 Тб, КВ дипольная антенна, ГНСС приемник. 
В ходе проверки работоспособности станции были получены удовлетворительные ионограммы с радиотрасс: Соданкюля-Баренцбург, Кипр-Баренцбург, Амдерма-Баренцбург. Комплекс наклонного зондирования ионосферы методом ЛЧМ запущен в режим непрерывной работы.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 18 декабря по 24 декабря 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -11.3°С
Максимальная: -3.0°С
Минимальная: -16.4°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 18 декабря по 24 декабря зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 18 декабря по 24 декабря – 2. 
1. Актинометрические наблюдения
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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