[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 12 мая по 18 мая 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.05.2021:
Температура воздуха: -2°С
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 70%
Ветер: направление С; 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 18.05. по 19.05.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1.  Выполнен анализ 20 образцов озёрной воды, предоставленных гидрологическим отрядом и отрядом экологического мониторинга для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) и 3 образцов талого снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга, для определения содержания общего азота (TN) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 83.
2.2. Выполнен анализ 7 образцов водных вытяжек мерзлых грунтов в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14.
2.3. Выполнена контрольная проверка калибровки жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Результат проверки удовлетворителен.
2.4. Проведена разборка блока электрораспылительной ионизации ESI жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu с целью промывки и закрепления капилляра подачи образца в блок детектора и контрольная проверка хроматомасс-спектрометра по параметрам:
– оптимизация метода электрораспылительной ионизации;
– чувствительность метода электрораспылительной ионизации по резерпину;
– воспроизводимость метода электрораспылительной ионизации по резерпину;
– шум базовой линии метода электрораспылительной ионизации.
Все результаты тестов находятся в пределах референтных значений величин.
2.5. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы:
– LC-20 Prominence Shimadzu для определения содержания полициклических ароматических углеводородов;
– LC-20 Prominence Shimadzu для определения содержания фенолов.
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора»:
15.05.2021 в связи с отключением электричества в п. Баренцбург произошёл сбой работы анализаторов на обеих станциях. После устранения аварии работа анализаторов восстановлена. 
Проведены техническое обслуживание и калибровка анализаторов контроля качества атмосферного воздуха на ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
В результате отключение электричества в п. Баренцбург 15.05.2021 с 00:52 до 01:33 (время UTC) произошёл сбой в работе станций BG-1, BG-2 и BG-3. Станции BG-1 и BG-3 введены в работу в 01:35 (время UTC). Станция BG-2 введена в работу 17.05.2021 в 13:40 (время UTC).
Всего передано 5 024 tif-файла со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 18.05.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
В связи с аномальным продолжением периода отрицательных среднесуточных температур воздуха и продолжающимся снегонакоплением выполнена повторная снегомерная съёмка на леднике Альдегонда. Произведено измерение высоты снежного покрова при помощи георадара «Пикор-Лёд» по сети профилей на всей площади ледника. Общая длина профилей 17,9 км. Выполнено описание структуры и текстуры снега в 2 шурфах.
Продолжаются работы по программе экспериментальных наблюдений за испарением с поверхности снежного покрова. 
Ведётся камеральная обработка данных снегомерных съёмок и подготовка отчёта о весенней части экспедиционных гидрологических работ

7.2. Отряд экологического мониторинга 
Проводилась обработка проб, отобранных ранее в ходе полевых выездов. 
Подготовлены 3 холостые пробы для анализов на содержание хлорорганических соединений (ХОС), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), неароматических углеводородов (НУ), ртути, тяжёлых металлов (ТМ), общего фосфора, азота нитритного, азота общего, хлоридов, сульфатов, кремния. 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 12 мая по 18 мая 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -4,5 °С
Максимальная: -0.7°С
Минимальная: -11,0°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 12 мая по 18 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1 м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 12 мая по 18 мая – 3. 

5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 

6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 12 мая по 18 мая – 67 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
