Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 по 28 мая 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.05.2024:
Температура воздуха: + 2,2°С
Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 94 %
Ветер: Ю 5 м/с, порывы 7-10 м/с
Осадки: пасмурно, слабая морось.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10
В течение суток с 28 по 29 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Произведена промывка жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором для устранения загрязнений на линиях.
2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
[bookmark: _GoBack]Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего получено 4306 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2411 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
28.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Метеорологические наблюдения
23.05 завершено выполнение работ по программе метеорологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Оборудование законсервировано и сдано на хранение. 26.05 сотрудники отряда покинули расположение РАЭ-Ш в Баренцбурге и убыли в Санкт-Петербург.

6.2 Гидрологические наблюдения
27.05 завершены наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова, продолжились наблюдения за снеготаянием. Производилась камеральная обработка и анализ полученных данных по программе гидрологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), вёлся монтаж коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, подготавливались комнаты для проживания. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
Закончены ремонт и консервация снегоходной техники, велась подготовка маломерных судов и мест их швартовки к началу навигации.
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