Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 09 по 15 сентября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.09.2020:
Температура воздуха: +2,0°С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74%, облачно.
Ветер: юго-восток, 4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
[bookmark: _Hlk50537408] 2.1 Выполнен анализ 11 проб воды на содержание различных форм углерода и общего азота, отобранных по программам мерзлотных и гидрологических наблюдений на анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L фирмы «Shimadzu». Всего выполнено 28 анализов. 
 2.2. Выполнен анализ 11 проб воды на содержание основных катионов и анионов на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Сняты 42 хроматограммы. Всего обработано 104 хроматограммы, включая 62 хроматограммы, снятые за период с 2 по 8 сентября.
 2.3.  Проведены измерения рН, солёности и электропроводности в 9 пробах воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». Пробы отфильтрованы для проведения анализов.
 2.4. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем фирмы «Shimadzu»: серии LC-20 (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR (соединён с жидкостным хромато масс-спектрометром LCMS-8040).  
2.5. В лабораторном корпусе проведены хозяйственные работы:
- выполнена установка аварийного освещения в бойлерной;
- проведена подготовка системы отопления к началу зимнего сезона, а именно удалены воздушные пробки, проверена работоспособность насосов на максимальной мощности.
    2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора». 

Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 416 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
11.09 произведена инспекция градиентного комплекса на о. Стемме, считаны данные, снят для ремонта повреждённый датчик направления ветра.
14.09 произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.
        

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Океанология
13.09. осуществлён успешный подъём притопленной буйковой станции, установленной на акватории залива Ис-фьорд 04.10.2019. Скачаны данные с входящих в комплектацию станции приборов, проведен первичный контроль качества данных.
Оборудование прошло послеэксплуатационное обслуживание и подготовлено к консервации. 
15.09. выполнено термохалинное профилирование на 6 станциях океанографического полигона на поперечном разрезе в горле залива Ис-фьорд.

Экологический мониторинг
В пос. Баренцбург произведён отбор проб шахтного водоотлива на изотопный и гидрохимический анализ. 

Мерзлотоведение
14.09. выполнен пешеходный маршрут в долину Грендален, в ходе которого проведены термометрические промеры скважин №№ 13, 15, 17, 18.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 09 сентября по 15 сентября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 3,7 °С
Максимальная: 9,1°С
Минимальная: 1,0°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 10 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 09 сентября по 15 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 09 сентября по 15 сентября – 0. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 09 сентября по 15 сентября – 38 сроков.
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