Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 01 по 07 июля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 08.07.2026:
Температура воздуха: +10,5 °С
Атмосферное давление: 750 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 57 %
Ветер: С-С-З 2 м/с, порывы 4 м/с
Осадки: без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 06.07-07.07 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Построены калибровочные зависимости для анализа содержания фосфатов, силикатов, нитритов в морской воде фотометрическим методом.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Велась подготовка оборудования и реактивов к анализу морской воды в рамках океанографических и геохимических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.3 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 7057 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 07.07 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.
5.4 С 01.07.2026 начата ежедневная отправка сводных отчетов за сутки по магнитовариационным и риометрическим наблюдениям.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расходов воды на р. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Отобраны образцы воды для химического анализа.
Проведены измерения испарения с поверхности почвы на специальной площадке.
6.2. Палеогеографические исследования
Велась подготовка к полевым палеогеографическим и геоморфологическим исследованиям. Проверено состояние и выполнен текущий ремонт снаряжения и оборудования.

7. Разное
01.07 выполнена передача магнитовариационных и риометрических наблюдений от ФГБУ «Мурманское УГМС» к ФГБУ «ААНИИ». Стороны договорились о сборе данных магнитных и риометрических наблюдений в п. Баренцбург, их первичной обработке и передаче заинтересованным сторонам. ФГБУ «ААНИИ» получено следующее имущество: комплекс системы регистрации и накопления магнитовариационной информации, комплекс передачи цифровых данных в канал связи, риометр.
07.07 морским путем (МС «Баренцбург» ГТ «Арктикуголь») выполнен технический рейс в Лонгйир для закупки топлива. Приобретено и доставлено 509 л бензина АИ-95. Фрахтовка судна осуществлена ФГБУ «ВНИИОкеангеология».
Обеспечена логистическая поддержка работы ПГИ на геофизическом полигоне.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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