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            1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и измерения прозрачности атмосферы  фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце. 
            1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проводился подбор условий экстракции перфторированных кислот из проб воды на картриджах твердофазной экстракции Hypersep SAX и Hypersep Retain AX.
0.  Проводится подбор условий очистки проб почвы и фильтров после фильтрации водных взвесей для последующего анализа на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа на приборе LC-MS Shimadzu.
0.  Проведен анализ 6 проб фильтров водных взвесей на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа на приборе LC-MS Shimadzu.
0.  Проведен перезапуск и восстановление работоспособности хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu после временного отключения электроэнергии.
0. Проведена обработка 75 хроматограмм образцов палеогеографического отряда, полученных на ионном хроматографе LC20-AD Shimadzu.
0.  Проведен отбор морской воды в акватории залива Грёнфьорд:
- 13 проб поверхностной воды
- 5 проб воды с глубины 60 метров
0.  Проведена корректировка нуля анализаторов станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха. 
0. Обеспечена работа всех узлов химической лаборатории.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 982 tif-файла со спутниковыми снимками.
   	13.05.2019 с 14: 45 до 15: 05 мин. UTC серверная была обесточена из-за     отсутствия подачи напряжения основной сети в административно-лабораторный корпус. После восстановления напряжения питания всё оборудование,  находящееся в серверной, было запущено в работу, при этом станции приёма спутниковой информации БГ-1, БГ-2, БГ-3 не вышли полностью на рабочий режим: приём и обработка сигналов со спутников шли с ошибками. После проведения процедур дополнительного перезапуска все станции работают в штатном режиме. 
14.05.2019 с 21:00 до 22:.30 UTC был отключен интернет. После звонка провайдеру – компанию «Telenor», коммуникация была восстановлена.

4. Метеорологические наблюдения
4.1.  Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 14.05 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокосы.
4.2. 08.05 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на двух 100 м разрезах, на данных разрезах измерена плотность снега.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
             6.1. Сотрудниками гидрологического отряда выполнена консервация и инвентаризация оборудования, использовавшегося для проведения снегомерной съемки в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции. Продолжается написание отчета о весенней части экспедиционных гидрологических работ. Осуществляется обработка результатов гидрохимического анализа, выполненного на базе лаборатории РАЭ - Ш. 
              6.2. Отрядом мерзлотоведения проведена пробоподготовка образцов грунта со скважины №13, а также выполнена камеральная обработка результатов геодезической съемки группы булгунняхов в долине Грендален с построением высотных профилей 
               6.3. По прибытии в расположение РАЭ-Ш 11.05.2019г. начальника отряда сезонной экспедиции “Шпицберген” Махотина М.В., началось выполнение океанологической части программы весеннего сезона. После прохождения необходимых инструктажей и подготовки оборудования, 14.05. были выполнены работы на полигоне в акватории заливов Грен-фиорд и Ис-фиорд. Произведено термохалинное зондирование на 14 станциях. Результаты обрабатываются. 
              6.4. В расположении РАЭ-Ш проводится профилактический осмотр и необходимый текущий ремонт научно-экспедиционного оборудования.
 	
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 8 мая по 14 мая 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -3.3 °С
Максимальная: 1.4°С
Минимальная: -9.0°С
Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 8 мая по 14 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА - 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 8 мая по 14 мая - 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 8 мая по 14 мая – 36 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      
     

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
