Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 26 апреля по 02 мая 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.05.2023:
Температура воздуха:  - 6,0 °С
Атмосферное давление: 761,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72%, пасмурно.
Ветер: С-В, 1 м/с, 

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 02 по 03.05. проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Проводится просушка аэталометра АЕ33.
Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
Продолжается тестирование интегрального нефелометра TSI для определения корректности его работы с целью ввода в процесс наблюдений атмосферного аэрозоля. 

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  С использованием лиофилизатора «Martin Christ Alpha 1–4 LSC» проведена лиофильная сушка 14 проб растительности, отобранных в период летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2021 г. в пос. Пирамида.
0. Проведено определение содержания 23 пертфорированных соединений в образцах почвы, с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu. Общее количество проведенных измерений 96.
0. Закончена обработка результатов анализа образцов, полученных в период 19/04/23-25/04/23 с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» и жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu». Результаты внесены в журнал регистрации проб и результатов измерений.
0.  Проведено техническое обслуживание жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu»  с кондуктометрическим детектором. После сборки система протестирована деионизированной водой. Утечек не обнаружено, давление в отсутствие колонок постоянно и не превышает нормы. Требуется замена септы порта промывки иглы автоинжектора 
0. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».   
3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации
Для отправки по FTP было подготовлено 3992 tif-файла спутников METОP, 363 tif- файла спутника TERRA, 2416 tif-файлов спутника NOAA и 1819 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 02.05. выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные. 
Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
5.3. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Метеорологические наблюдения 
В течение отчётного периода выполнялись работы по проведению маршрутной съемки в поселке Баренцбург и окрестностях.  Выполнен комплекс актинометрических работ в  4 точках (всего на текущий момент работы выполнены в 22 точках).
Осуществлён выезд на ледник Альдегонда, произведена замена аккумуляторов и считывание данных автономных регистраторов.  Два датчика теплобалансовой установки (ТБУ) после просушки установлены на место. 
Проводилась предварительная обработка  данных   маршрутной съемки и данных, полученных с автономных регистраторов.
Продолжалось выполнение работ  по прямым измерениям скорости испарения на полигоне в районе метеоплощадки ГМО «Барненцбург».

6.2 Океанологические наблюдения
28.04. завершены работы весеннего этапа по программе океанологических наблюдений. Проведена консервации оборудования.

6.3 Гидрологические наблюдения
26.04. выполнены снегомерные работы на водосборе р.Грёндален. Произведено 57 измерений высоты снежного покрова, а также измерения плотности снега и стратиграфия снежного покрова в 9 щурфах.
27.04. выполнен монтаж испарительной площадки и начаты наблюдения за испарением снега.
01.05. выполнена снегомерная съёмка на морене ледника Альдегонда и водосборе р.Конгресс. Произведены 59 измерений высоты снежного покрова, измерения плотности снега и стратиграфия в 9 шурфах. Отобраны 2 пробы снега на химический анализ.
02.05. выполнена снегомерная съёмка на леднике Западный Грёнфьорд. Произведены 178 измерения высоты снежного покрова, измерения плотности снега и стратиграфия в 6 шурфах. Отобрана 1 проба снега на химический анализ.
Ведётся камеральная обработка полевых материалов.


6.4 Гляцио-геофизические наблюдения

27.04. на леднике Тавле выполнены измерения скорости распространения электромагнитной волны методом общей глубинной точки (ОГТ). Работы выполнялись с применением георадара Puls EKKO Pro (антенна 50 МГц). Исследования произведены в 2-х точках
30.04. выполнены измерения скорости распространения электромагнитной волны методом ОГТ на леднике Фритьоф. Работы выполнялись с применением георадара Puls EKKO Pro (антенна 50 МГц) в одной точке.
01.05. на леднике Фритьоф выполнена георадиолокационная съёмка по сети профилей. Объём наблюдений составил 23,8 км. Работы выполнялись с применением антенны с частотой излучения 50 МГц.

7 Разное 
27.04. сотрудники РАЭ-Ш (7 человек) приняли участие в историческом диктанте посвящённом Победе в Великой Отечественной войне. Диктант проходил в здании Генерального консульства России на Шпицбергене, сотрудникам вручены памятные сертификаты.
[bookmark: _GoBack]02.05. в расположение РАЭ-Ш для сотрудников и жителей посёлка Баренцбург ведущим инженером А.Л. Борисиком проведена лекция «Дистанционные методы исследования ледников Шпицбергена».


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
