Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 02 по 08 июля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 09.07.2025:
Температура воздуха: 6,1 °С
Атмосферное давление: 741,9 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 81 %
Ветер: ЮВ 1-2 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 По программе гидрохимических исследований проведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 30,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 24.
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов фотометрическим методом, фильтры заморожены.
[bookmark: _GoBack]2.2 Выполнено техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu. Тестовый запуск прибора без азотной приставки TNM-L показал его работоспособность для анализа соединений углерода, велась подготовка к калибровке.
2.3 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence  Shimadzu.
2.4 Проведена проверка стабилности калибровочной кривой жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: выполнена плановая замена входного фильтра О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 4174 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1923 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
08.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Разбиты гидрометрические створы с установкой уровнемерных свай на р. Грён, Грёнфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. На всех реках измерены скорости потока с помощью измерителя скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды. 
На р. Грён установлен уровнемер Solinst Levelogger. 
На почвенно-испарительном полигоне установлены 2 почвенных испарителя ГГИ-500-50 и выполнено стартовое взвешивание.
6.2 Палеогеографические исследования
Закончена подготовка снаряжения и оборудования для проведения полевых работ. 09.07 сотрудник сезонной экспедиции «Шпицберген» Бердинских Д.В. убыл в составе геологической партии ВНИИОкеангеология к месту полевых работ на северном побережье Кроссфьорда.

7. Разное
Велись кровельные работы на складе №2. Очищена от мусора территория, прилегающей к лабораторному корпусу №1.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ВНИИОкеангеология, ПАБСИ и ММБИ РАН.
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