Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 08 по 14 декабря 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.12.2021:
Температура воздуха: -2,5 °С
Атмосферное давление: 740,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 67%
Ветер: В, 5 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 13 по 14.12.2021 осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 13 декабря отобраны поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их рН и солёность с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220, кремний, общий фосфор, фосфаты с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером, хлорофилл а с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 36. Пробы на металлы заморожены.
2.2 09, 10, 13 и 14 декабря отобраны пробы сточной воды из поселкового ручья для последующего определения содержания микропластика. Пробы промаркированы и помещены на хранение в холодильник.
2.3 Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
2.4 Проводится инвентаризация химических реактивов, хранящихся в лаборатории.
2.5 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция).
На нижней станции «Поселок» выполнен небольшой ремонт бета измерителя взвешенных частиц.
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в 2469 tif-файла спутника NOAA, 2990 tif-файла спутников METОP, 1092 tif-файлов спутника NPP.
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4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 13 декабря выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 08 декабря по 14 декабря 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: - 2.5 °С
Максимальная: 1.6 °С
Минимальная: - 7.9°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 08 декабря по 14 декабря зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 08 декабря по 14 декабря – 1. Периодов поглощения космического радиоизлучения не зарегистрировано. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.





Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
