Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 07 по 13 января 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 14.01.2026:
Температура воздуха: -0,4 °С
Атмосферное давление: 747 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80 %
Ветер: Ю-В 3-4 м/с
Осадки: облачно с прояснениями, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Измерено содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 2 образцах морских вод; общее количество измерений 2.
0.  Произведён ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок. Оформлены журналы учета на 2026 год.
0. Выполнено техническое обслуживание системы водоподготовки Sartorius Arium Mini и дистиллятора GFL-2008 в лаборатории гидрохимии.
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1651 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобрана проба снега для химического анализа.
07.01 произведена снегомерная съёмка на реперном снегомерном профиле, отобраны пробы снег для химического анализа.

7. Разное
Подключено отопление во всех помещениях склада и ремонтных мастерских.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.
Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
