Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 11 по 17 мая 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.05.2022:
Температура воздуха: -2,8 °С
Атмосферное давление: 757,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток 15-16.05. проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
0. 16.05. отобраны 3 пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд. В лабораторных условиях определены их температура, рН, соленость. Общее количество измерений 12.
0. Выполнен анализ 3 образцов морской воды для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного, хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. с использованием спектрофотометра UV-1800  «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 30.  
0. Выполнен анализ 13 образцов морской воды для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов и азота нитритного с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 104. 
0. Подготовлен перечень отработанных химических реактивов для утилизации. Составлена аналитическая записка текущего технического состояния химико-аналитического оборудования лаборатории.  
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора». На станции «Посёлок» выполнено обнуление анализатора паров ртути (РА-915АМ) с заменой воздушного и сорбционного фильтров.
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 99
METOP-С	- 100

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP		- 99

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 102
NOAA-19	- 90
В ААНИИ отправлено 2444 tif-файла спутников METОP, 435 tif- файлов спутника TERRA, 1386 tif-файлов спутника NPP.
11.05. состоялась плановая инспекция спутникового комплекса комиссией Государственного департамента связи Норвегии (NKOM). Проверка работы спутниковых станций проводилась в соответствии с Предписанием от 21 апреля 2017 года № 493 о создании, эксплуатации и использовании наземных станций спутниковой связи на Шпицбергене. Замечаний по работе спутникового комплекса не имеется.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
15.05. произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфиорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
6. Геофизические наблюдения
6.1 Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
6.2 [bookmark: _Hlk65670834]Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записывались в память компьютера.

7 Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1 Исследования многолетней мерзлоты
В рамках подготовки к организации государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты, пробурена опытно-экспериментальная скважина до глубины 25,5 м. В скважине установлен обсадная колонна из пластиковых труб и термометрическое оборудование. Начаты мониторинговые наблюдения с периодичностью опроса регистрируемых параметров каждые 6 часов. 
Работы по исследованию динамики многолетней мерзлоты на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.
7.2 Гидрологические исследования
11.05. выполнены экспериментальные работы на леднике Восточный Гренфьорд. В 195 точках измерена высота снежного покрова, в 4 шурфах описана структура и текстура снежной толщи и измерена ее плотность.
12.05. выполнены экспериментальные работы на озере Конгресс с измерением высоты снежного покрова в 122 точках.
17 мая выполнено зондирование водной толщи на озере Бретьерна CTD зондом RBR Concerto в 5 точках.
Продолжаются наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова, ведется камеральная обработка полученных результатов наблюдений.
7.3 Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов
[bookmark: _GoBack]17.05.  выполнен полевой выезд на ледник Альдегонда с целью завершения серии измерений теплового баланса верхнего слоя снежного покрова ледника и снятия установленного ранее оборудования. Оборудование работало исправно, полученные данные загружены с регистраторов на ПК. Выполнены также измерения профиля температуры снежной толщи.
Скачаны данные с термокосы, установленной на леднике в 2021 г.
Проверена работа 2-х автоматических метеорологических станций HOBO (АМС). С обеих станций скачаны данные за прошедший месяц. На АМС HOBO Mini в верхней части ледника заменены элементы питания. Обе АМС на леднике Альдегонда работают нормально. 
Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.
7.4 Палеогеографические исследования
Выполняется поэтапная обработка 15 проб речных отложений разреза ВМ19-92 из долины Рейндален для последующего споро - пыльцевого анализа. 
В целях аэропалинологического мониторинга установлены пыльцевые ловушки на криосферном полигоне.

	

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 11 мая по 17 мая 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -4.7˚С
Максимальная: 0.0˚С
Минимальная: -10.6˚С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 10 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 11 мая по 17 мая 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 11 мая по 17 мая 2022 года магнитных бурь – 5, периодов поглощения космического радиоизлучения – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по пиранометру «Пеленг - СФ-06». 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере в период c 11 мая по 17 мая 2022 года – 44 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
