Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 26 февраля по 03 марта 2020 г.
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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.03.2020:
Температура воздуха: - 12,3 °С
Атмосферное давление: 1010,8 гПа
Влажность воздуха: 87 %
Ветер: северо-восток, 2 м/с, порывы 4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 02.03. – 03.03. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Обработаны результаты анализа 37 подпроб биологических объектов на содержание тяжелых металлов, включая ртуть.
0. Проведена минерализация 12 проб донных отложений в системе микроволнового разложения TОРwave Analytik Jena. Пробы подготовлены для дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов. 
0. На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 Shimadzu проводится подбор условий для анализа проб почв и водных взвесей на содержание перфторированных кислот с основной подвижной фазой – ацетонитрил.
0. Проведена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
0.  Завершена дополнительная химическая обработка 21 пробы из керна мерзлых отложений, ведется их подготовка к микроскопированию. Начата обработка пробы круглогодичного аэропалинологического мониторинга. Проведено микроскопирование 4-х препаратов (образцы разреза биогенных образований, К18-22) с целью выявления качественного и количественного содержания споры, пыльцы и палиноморф. 
0. Восстановлена работа после кратковременного перерыва ртутного монитора станции контроля качества воздуха «Гора», обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
0. В гардеробе лаборатории установлена тепловая завеса, для которой проведена отдельная линия электропитания.
1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 211 tif-файлов со спутниковыми данными.
В связи с увеличением продолжительности светлого времени суток производилась работа по настройке приема спутниковых изображений на весенний период: по мере увеличения дня к изображениям инфракрасного диапазона добавляется видимый диапазон.

1. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 02.03 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.
02.03 произведена инспекция комплекса на о. Стемме: считаны данные, очищены датчики, заменен логгер термокосы. Выполнена снегомерная съемка с определением высоты и плотности снежного покрова.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

1. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Проверена работа буровой установки с новым двигателем. Выполнен разведочный выезд в долину р. Холлендер с целью осмотра района бурения и выбора маршрута подъезда.
7.2. Отобраны пробы мерзлой породы на мысе Финнесет для отработки методики определения ртути.

 
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 26 февраля по 03 марта 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -18.9°С
Максимальная: -15.2°С
Минимальная: -23.3°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 26 февраля по 03 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 8. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 0 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 26 февраля по 03 марта – 2. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере 03 марта – 2 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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