[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 01.01. по 07.01.2020
Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.01.20:
Температура воздуха: 2,5 °С
Атмосферное давление: 970,6 гПа
Влажность воздуха: 64 %
Ветер: восток-северо-восток, 3 м/с, порывы 6 м/с

1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 06-07.01.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнено разделение особей из 8 проб биологических образцов, отобранных специалистами ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» в Исфьорде. Из полученных фрагментов сформировано 15 образцов, проведена их минерализация в системе микроволнового разложения TОРwave Analytik Jena. Пробы подготовлены для дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов. От полученных минерализатов отобрана и законсервирована аликвота для дальнейшего определения содержания в пробах ртути.
2.2. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 139 tif-файлов со спутниковыми данными

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
4.2. 06.01.2020 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа автоматизированной приёмной станции зондирования ионосферы сигналами с линейно-частотной модуляцией. Получены удовлетворительные ионограммы с радиотрасс: Соданкюля - Баренцбург, Кипр - Баренцбург, Амдерма - Баренцбург. 

7. Разное
Выполнено регламентное техническое обслуживание и подготовка к сезонным работам 4 снегоходов.
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