


Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 01 по 07 июля 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.07.2020:
Температура воздуха: + 6,5°С
Атмосферное давление: 999,2 гПа
Влажность воздуха: 80 %
Ветер: юг, 2-4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.  Проанализирован 21 образец рыбы на содержание перфторированных кислот На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu». Работы выполнены в рамках завершающего этапа частичной валидации методики для анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот (влияние матричного эффекта). По результатам проведения частичной валидации подготовлен отчет.
2. [bookmark: _GoBack]Проанализированы 6 водных вытяжек по программе исследований динамики многолетней мерзлоты и 3 пробы речной воды по программе гидрологических наблюдений на содержание различных форм углерода и общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu». Всего выполнено 36 анализов.
2. Проанализированы 6 водных вытяжек по программе исследований динамики многолетней мерзлоты и 3 пробы речной воды по программе гидрологических наблюдений на содержание основных катионов и анионов на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором (снято 36 хроматограмм). 
2. Измерены рН, соленость и электропроводность в 3-х пробах речной воды и 6 водных вытяжках с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». Подготовлены для последующего анализа очередные 6 водных вытяжек по программе исследований динамики многолетней мерзлоты.
2. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Поселок» выполнена калибровка газоанализаторов и заменены фильтры.

1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан 1 579 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 		06.07 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Продолжалось выполнение полевых работ по программам гидрологических наблюдений, исследований динамики многолетней мерзлоты, гляциологии. 
02.07 выполнен пеший маршрут в долину Грендален с мониторингом термокарстовых воронок и оползневых процессов.
04.07 на реках Конгресс, Альдегонда и Бретьорна измерены расходы воды и отобраны пробы воды для химических анализов.
06.07 выполнены пешие маршруты на ледник Западный Гренфьорд с измерением абляции и 07.07 на ледник Альдегонда с измерением абляции и перебуриванием реек

8. Разное
01.07 сотрудники ЗС и сезонной экспедиции «Шпицберген» приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке в Генеральном Консульстве России в Баренцбурге. Начальник ЗС РАЭ-Ш В.Н. Чурун работал в составе избирательной комиссии.
04.07 в краеведческом музее для жителей пос. Баренцбург состоялся концерт ведущего инженера зимовочного состава И. Федченко (вокал, гитара).









Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 01 по 07 июля 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 8,2°С
Максимальная: 13,1°С
Минимальная: 3,8°С
Ветер: средний 4,0 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 01 по 07 июля неблагоприятных метеорологических явлений не зарегистрировано. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
2. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;
3. Радиометрические наблюдения
 1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 01 по 07 июля - 1.

5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток. 

6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 01 по 07 июля – 60 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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