Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 04 января по 10 января 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.01.2023:
Температура воздуха:  0,0 °С
Атмосферное давление: 737,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 71 %, пасмурно.
Ветер: Ю-З, 2 м/с, порывы – 

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 9 по 10 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Завершена инвентаризация на складе пластика, обновлены журналы учёта.
0.  Проведена плановая промывка насосов системы LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040.
0.  Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа для анализа полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) HPLC «Shimadzu».
0.  Проведена ревизия ультразвуковой ванны УЗВ2-0,16. Установлена причина неисправности – перегорели плавкие предохранители. ЗИП комплект отсутствует.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». Произведено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода.
1.      Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2857 tif-файлов спутников METОP, 2 tif- файла спутника TERRA, 1138 tif-файлов спутника NOAA.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 9 января произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Возобновлены непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
 
1. Геофизические наблюдения
4. [bookmark: _Hlk68002216] 	Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
4. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.
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