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за период с 20.10. по 26.11.2019

1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 25-26.11.2019 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнены методические работы по определению 13 перфторированных кислот (PFAS) в почве методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (подвижная фаза – ацетонитрил), всего проведено 14 анализов. По результатам выполненной работы в существующую методику определения перфторированных кислот в почве внесены корректировки для дальнейшего практического применения. 
2.2. Выполнены с дискретностью 5 минут полусуточные измерения температуры замерзания 2-х проб лагунных отложений, отобранных сотрудниками мерзлотоведческого отряда в период сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.3. Проанализированы 38 биологических проб, отобранных сотрудниками ММБИ, на содержание общей ртути.  
2.4. Установлена причина появления ошибки в работе нагреве графитовой кюветы электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра АА-7000. Разработана процедура устранения неполадки при содействии и консультации специалистов ООО «Аналит Продактс».
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 1 744  tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
25.11.2019 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Разное
6.1 Выполнена проверка работоспособности регистратора SBE 37SM и 2-х акустических регистраторов Eagle Tech c разрушенной океанографической станции в Исфьорде. Приборы находятся в рабочем состоянии, данные с регистратора SBE 37SM скачаны и переданы в отдел океанологии ААНИИ.
6.2. Ведется плановая работа по инвентаризации всех компьютеров ЗС РАЭ-Ш. 
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Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 20 ноября по 26 ноября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -7.5 °С
Максимальная: -2.0°С
Минимальная: -14.3°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 20 ноября по 26 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды: 
с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 20 ноября по 26 ноября  – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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