Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции 
ФГБУ «ААНИИ» за период 15-21.10.26 г.
ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»
Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения
Проводятся: 
- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;
- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;
- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;
- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4.
Специализированные метеорологические наблюдения
Проводятся:
- дистанционное измерение температуры воздуха в слое до 1000 метров метеорологическим температурным профилемером МТР-5Е;
- регистрация составляющих радиационного баланса в соответствии с программой ВМО БСРН;
- наблюдения концентраций парниковых газов и атмосферных аэрозолей приборным комплексом Павильона мониторинга парниковых газов и атмосферных аэрозолей;
- совместные наблюдения ФГБУ «ААНИИ» и ИОА СО РАН с применением
фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10;
- измерения температуры почвы на мерзлотном полигоне с помощью термокосы «Geo Precision»;
- измерения и регистрация спектрального состава приходящей, отраженной радиации, альбедо снежного покрова гиперспектральным радиометром Ramses;
- измерения турбулентных пульсаций скорости ветра и температуры воздуха акустическим анемометром uSonic-3 Sci AHKST, МЕТЕК.
Аэрологические наблюдения
Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 31,8 км, максимальная 34,2 км, минимальная 27,4 км.
 Ледовые наблюдения 
Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.
Сейсмические наблюдения
Выполнено:
- постоянный мониторинг колебаний подстилающей поверхности на побережье пролива Шокальского с помощью комплекса СК «Берег-1» (сейсмометр СМЕ 4311 LT и компьютер-регистратор); 
- сейсмометр Guralp CMG-6TD работает в тестовом режиме, записи полученных сигналов и логи программы регулярно пересылаются в Архангельск специалистам из ФГБУН ФИЦ КИА им. Академика Н.П. Лаверова Ур О РАН.
Гидрологические работы
Выполнено:
- измерение снегонакопления на снегомерной площадке;
- демонтаж АМК HOBO и термохронов на р. Базовая.
Геофизические наблюдения 
Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:
- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли магнитовариационной станцией MBC FGE-91 DMI;
- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1.
Ионосферные наблюдения и наблюдения условий распространения радиоволн:
- мониторинг условий распространения радиоволн декаметрового диапазона и параметров ионосферы над акваториями Карского и Баренцева морей методом наклонного радиозондирования ионосферы;
- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.
Оптические наблюдения:
Продолжается мониторинг ионосферно-магнитосферных явлений оптическим методом с помощью камеры всего неба SX Oculus PRO-Sky.
Проводятся риометрические наблюдения.
Пункт ФАГС (Роскартографии) 
Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» в рамках обеспечения и применения национальной системы ГЛОНАСС.
Дежурства в системе (ПСОП)
На стационаре базируется вертолет с экипажем, осуществляющим дежурство 24/7 в системе поисково-спасательного обеспечения полетов Красноярской зоны авиационно-космического поиска и спасения (ПСОП). 
[bookmark: _GoBack]21 октября вертолетом Ми-8Т АО «КрасАвиа» произведена плановая ротация экипажа вертолета. Тем же бортом со стационара в Хатангу убыли 4 сотрудника, завершившие свою работу на НИС.
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