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1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.  

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Подготовлены   дополнительные   проверочные   пробы   для   определения   хлорсодержащих органических соединений (ХОС) методом газовой хроматографии на приборе GC-2010Plus Shimadzu. Выполнена оценка потерь стандартов при экстракции и проверено качество стандартных растворов, участвующих в анализе на ХОС методом газовой хроматографии.
2.2. Проведена корректировка нуля анализаторов и обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 616 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
08.10 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос.

5. Постоянные океанологические наблюдения
5.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Океанографические исследования
7.1. Выполнена постановка 2-х притопленных буйковых станций на акватории залива Исфьорд. Каждая станция укомплектована следующими измерителями: 4-мя CTD- регистраторами SBE 37-SM MicroCAT, акустическим доплеровским измерителем течений RDI WHS 300, несущим буем BH37-0500 и 2-мя акустическими размыкателями EdgeTech PORT MFE. Глубины в местах постановки станций составили 277 и 360 м.
7.2. Выполнена CTD-съёмка на полигоне в заливе Исфьорд на продольном разрезе по 12 точкам и на поперечном разрезе в горле по 5 точкам. 

Таким образом, все полевые работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены, оборудование законсервировано. Все участники экспедиции вернулись в г. Санкт – Петербург.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 02 октября по 08 октября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1.0 °С
Максимальная: 4.1°С
Минимальная: -4.9°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 02 октября по 08 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 02 октября по 08 октября – 2. 

1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 

1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 02 октября по 08 октября – 32 срока.
      
         
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



