Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 24 по 30 ноября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.12.2021:
Температура воздуха: -12,3 °С
Атмосферное давление: 754,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 66%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 29 по 30.11.2021 осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 29 ноября в прибрежной акватории залива Грёнфиорд отобраны 3 поверхностные пробы морской воды с измерением в полевых условиях температуры воды. Часть отобранной воды заморожена для последующего определения содержания металлов. 
2.2 В отобранных 3-х пробах морской воды в лабораторных условиях определены солёность и рН с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. 
Для этих же проб выполнен анализ содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L, кремния, общего фосфора, фосфатов с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером, хлорофилла а с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 42.
2.3 Определена солёность 10 образцов морской воды, отобранных отрядом океанологии сезонной экспедиции «Шпицберген» на акватории Исфиорда, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». В них также выполнен анализ содержания кремния, азота нитритного, общего фосфора и фосфатов с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером. Общее количество измерений 100.
2.4 Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
2.5 Обеспечена бесперебойная работа  и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция).
25 ноября на станции «Гора» заменены тефлоновые фильтры на газоанализаторах О3, AF22, AC32 и CO12, пылезащитный фильтр SO2 на газоанализаторе AF22, а также наполнитель в сорбционном фильтре вакуумного насоса газоанализатора АС32.
27 ноября на станции «Поселок» выполнена проверка нулевого фильтра в ртутном мониторе с помощью запасного. 

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ 2040 tif-файла спутника NOAA, 2425 tif-файла спутников METОP, 8 tif- файлов спутника TERRA, 1178 tif-файлов спутника NPP.
.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 27 и 29 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса Campbell Sci со считыванием данных и очисткой датчиков. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 24 ноября по 30 ноября 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: - 12.2 °С
Максимальная: -7.7 °С
Минимальная: - 17.3°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 24 ноября по 30 ноября неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 ноября по 30 ноября – 2. Количество периодов поглощения космического радиоизлучения – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
[bookmark: _GoBack]С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.





Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

