Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 05 по 11 июня 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.06.2024:
Температура воздуха: +2,8°С
Атмосферное давление: 749,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 84%
Ветер: З 2 м/с, порывы 4 м/с
Осадки: пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 11 по 12 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Произведено техническое обслуживание анализатора углерода ТОС-L с приставкой TNM-L Shimadzu. Выполнены чистка каталитической трубки и замена катализатора, промывка старого стандартного катализатора в растворе соляной кислоты для повторного использования, замена наконечника плунжера шприца для введения пробы.
2.2 Выполнена калибровка анализатора органического углерода ТОС-L с приставкой TNM-L Shimadzu с использованием новых стандартных растворов.
2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 06-11.06 проводились диагностика и техническое обслуживание ртутного монитора PA-915AM Люмэкс сервис-инженером производителя в удаленном режиме, в этот период измерения общего содержания ртути в воздухе не проводились.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего получено 4243 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2582 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
11.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
05.06 на р. Бретьорна разбит постоянный створ, установлена уровнемерная свая. На реках Грёнфьорд и Альдегонда разбиты временные створы. Произведены измерения расходов.
06.06 разбиты временные створы на реках Брюде, Конгресс, Васстак, измерены расходы. На р. Брюде установлен барологгер.
07.06 на р. Грён разбит постоянный гидрометрический створ, установлены две уровнемерные сваи, измерены расходы.
[bookmark: _GoBack]10.06 разбиты временные створы на реках Грёнфьорд, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак, измерены расходы, отобраны проб для измерения мутности и химического анализа.
11.06 на р. Грён выполнено измерение расходов, отбор проб для измерения мутности и химического анализа. В лаборатории измерены рН и УЭП речной воды, 7 проб воды отфильтрованы.
Продолжались наблюдения за снеготаянием. Выполнялась камеральная обработка полученных данных.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ): завершен монтаж холодного и горячего водоснабжения, установлено сантехническое оборудование в комнатах, подготовленных для проживания. Велась подготовка к работам по прокладке и установке в здании коммуникаций теплоснабжения. В помещении сварочного участка установлено отопительное оборудование. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
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