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за период с 12.09  по 18.09.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV. В связи с плановым отключением электричества в пос.  Баренцбург, измерения не выполнялись 16.09 с 08:20 до 14:40 UTC.
1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.
1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в период с 07:15 UTC 17.09. до 11:15 UTC 18.09.2018. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен анализ 18 проб почв на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
2.2. Проведены методические работы по выявлению особенностей подготовки проб почв для анализа на содержание ПАУ с использованием внутренних стандартов. 
2.3. Проведена подготовка 16 образцов  растений для анализа на содержание хлорорганических соединений (ХОС).
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 590 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург). 17.09.2018 проведена инспекция и обслуживание комплекса, произведено считывание данных. При проведении инспекции комплекса было установлено, что рейка с термокосой находится вне места установки. Была выполнена регулировка положения датчиков, а коса установлена на прежнее место
5. Гляциологические наблюдения
Выполнены плановые измерения абляции, переустановлены измерительные  вешки на леднике Западный Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Выполнены измерения расходов воды в реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. Отобраны пробы воды на мутность.
На реке Бретьерна выполнен демонтаж автоматического пробоотборного комплекса. Произведена фильтрация отобранных проб воды. Определен суточный ход мутности в реке во время меженного стока.
Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды, измерения pH и электропроводности в отобранных пробах.
6.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения
Поведен плановый осмотр термометрических скважин криосферного полигона.  Выявлено повреждение термокосы (вероятно, дикими животными) на термометрической скважине №2. Работа термокосы восстановлена.
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