Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 11 по 17 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.10.2023:
Температура воздуха: - 4,0 °С
Атмосферное давление: 760,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 61%
Ветер: Ю-В 3 м/с, переменная облачность.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10. 
В течение суток с 17 по 18 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведено техническое обслуживание дистиллятора GFL-2008 в лаборатории гидрохимии в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2.2 Выполнено техническое обслуживание 10 дозаторов Sartorius Proline Plus и Sartorius Proline: чистка, замена фильтров, проверка и последующая калибровка производились в соответствии с оригинальными инструкциями пользователя.
2.3 В связи с окончанием сезонных работ произведена генеральная уборка лаборатории гидрохимии: консервация и инвентаризация пробоотборной тары и аналитической посуды в складских помещениях.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».
 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3073 tif-файла спутников METОP, 84 tif- файлов спутника TERRA, 1282 tif-файлов спутника NOAA, 1695 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
17 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. В связи с сокращением длительности светового дня непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, а также регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ) прекращены. Оборудование законсервировано.
5.2. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
[bookmark: _GoBack]6.1 Палеогеографические исследования
Выполнена обработка 10-% раствором КОН 52 образцов, отобранных в ходе аэропалинологического мониторинга. Проведен анализ потери при прокаливании 15 образцов из разреза морских отложений мыса Поллипюнтен (Земля Принца Карла). Продолжалась камеральная обработка полевых данных (построение литологических колонок и карто-схем).

7. Разное 
Выполнялись строительно-ремонтные работы по оборудованию слесарной мастерской и сварочного участка в холодном складском помещении (бывший склад-гараж ПМГРЭ), ремонт электрооборудования в общежитии №1, регламентные работы по ремонту транспортной техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
