**Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции**

**ФГБУ «ААНИИ» за период 11-17.04.24 г.**

**ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»**

**Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения**

Проводятся:

- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;

- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;

- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;

- сравнительные измерения метеорологических величин (температуры воздуха, атмосферного давления, направления и скорости ветра, относительной влажности);

- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4;

- сравнительные наблюдения за коротковолновыми составляющими радиационного баланса.

**Специализированные метеорологические наблюдения**

Проводятся:

- градиентные тепло-балансовые наблюдения;

- дистанционное измерение температуры воздуха в слое до 1000 метров метеорологическим температурным профилемером МТР-5Е;

- актинометрические наблюдения по стандартам программы БСРН;

- отбор проб осадков для их последующего анализа на химический состав в лаборатории ГГО им. Воейкова;

- измерения концентрации сажевого аэрозоля в приземном слое атмосферы, измерения коэффициентов рассеивания излучения аэрозолем, содержащемся в приземном слое атмосферы, измерения количества ядер конденсации в приземном слое атмосферы в рамках сотрудничества с Институтом оптики атмосферы Сибирского отделения РАН;

- наблюдения за интегральным влагосодержанием атмосферы с использование радиометра водяного пара (РВП);

- непрерывные измерения температуры почвы на мерзлотном полигоне с помощью термокосы GeoPrecision;

- непрерывные измерения концентрации метана, углекислого и угарного газа газоанализатором Picarro G2401;

- ежеминутная регистрация концентрации сажевого аэрозоля в приземном слое атмосферы с помощью измерительного комплекса COSMOS;

- отбор проб аэрозоля на фильтры РМ 2.5 в рамках совместных научных исследований между ТОИ ДВО РАН и ААНИИ аэрозольной ловушкой Digitel High Volume Sampler (HVS) DH-77;

- наблюдения за приземной концентрацией озона газоанализатора озона ОПТЭК 3.02П-А;

- измерения скоростей и направлений ветра акустическим анемометром uSonic-3 Sci AHKST (METEK).

- выполнена маршрутная снегосъемка в 11-и точках.

- произведена замена фильтров в аэрозольных воздухозаборниках ААНИИ и ИОА СО РАН.

**Аэрологические наблюдения**

Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 30,5 км, максимальная 32,8 км, минимальная 29,3 км.

**Ледовые наблюдения**

Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.

**Ледоисследовательские работы**

Выполнены:

- измерения морфометрических параметров льда и снега на основном ледовом полигоне;

- профилактика и подготовка ледоисследовательского и вспомогательного оборудования к работе.

**Сейсмические наблюдения**

Продолжается постоянный мониторинг:

- колебаний подстилающей поверхности на побережье пролива Шокальского сейсмометром CME-4111-LT.

- колебаний ледяного покрова с помощью двух сейсмических комплексов, состоящих из трех сейсмометров СМЕ 4111- LT и двух автономных регистраторов сейсмических сигналов Байкал.

- проведено тестирование коммуникационного блока стационарной сейсмической станции SVZ.

**Геофизические наблюдения**

Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:

- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли феррозондовым магнитометром LEMI-025;

- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1;

- абсолютные измерения склонения и наклонения вектора магнитного поля с использованием феррозондового деклинометра-инклинометра LEMI-204.

Ионосферные наблюдения и наблюдения условий распространения радиоволн:

- мониторинг условий распространения радиоволн декаметрового диапазона и параметров ионосферы над акваториями Карского и Баренцева морей методом наклонного радиозондирования ионосферы;

- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.

Спектральные наблюдения:

- спектральные наблюдения солнечного излучения в диапазонах UVB-UVA с помощью спектрометра AvaSpec-2048;

- регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью ультрафиолетового индикатора «УФИ» (ГГО-ААНИИ).

Проводятся риометрические наблюдения.

**Океанологические рейдовые наблюдения**

Выполнены:

- 7 CTD-зондирований с использованием профилографа SBE 19plus;

- наблюдения доплеровскими измерителями течений WH S 300 и Aquadopp;

- сравнительные наблюдения в режиме буйковой станции четырьмя приборами: SBE 19Plus V2, двумя SBE 37SM и экспериментальным прибором «Вектор-3»;

- наблюдения четырьмя SBE 37SM и SBE 19Plus V2.

**Пункт ФАГС (Роскартографии)**

Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в пункт сбора информации.

**Сезонная арктическая экспедиция «Север - 2024»**

13.04 личный состав экспедиции «Север-2024» прибыл на НИС. На 17.04.2024г. на станции находится 28 человек (17 человек – зимовочный состав, 11 человек - экспедиция «СЕВЕР-2024»).

**Гидрология**

**Выполнено:**

- установка автоматического метеорологического комплекса АМК «HOBO-U30» для сравнительных наблюдений на метеоплощадке НИС;

- выбор места наблюдения за испарением снежного покрова;

- наблюдения за испарением снежного покрова;

- демонтаж АМК «HOBO-U30».

**Работа посадочной полосы «Баранова»**

13 апреля принят борт Ан-26Б-100 Авиакомпании «КрасАвиа», который доставил на станцию сезонный отряд экспедиции «Север-2024».

15 апреля принят борт Ан-72 ВТА прибывший для эвакуации сотрудников экспедиции «Барнео-2024»

Высокоширотная арктическая экспедиция ФГБУ «ААНИИ»

18 апреля 2024 г.