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за период с 22 по 28 апреля 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.04.2020:
Температура воздуха: +1,7 °С
Атмосферное давление: 1010,0 гПа
Влажность воздуха: 79 %
Ветер: южный, 7 м/с, порывы 11-12 м/с. 
Осадки: ливневой снег или ливневой дождь и снег

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 27.04. – 28.04. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Обработаны результаты анализа образцов трески на содержание перфторированных кислот на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu». Работы выполнялись в рамках проведения частичной валидации методики анализа проб биологических объектов. По окончании работ выполнена очистка нагревательного блока детектора LCMS-8040.
2.2.  Проанализированы на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором 18 проб природной воды на содержание основных катионов и анионов, снято 86 хроматограмм. Пробы воды отобраны сотрудниками отряда мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген» из разных источников: наледей, булгунняхов, озер, ледников. Ведется обработка полученных данных.
2.3.  Завершено написание пользовательского руководства по подготовке проб биологических объектов и их анализу на содержание общей ртути на ртутном анализаторе РА-915М.
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Гора» откалиброваны газоанализаторы и заменены фильтры. 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 824 tif-файла со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
27.04 произведена инспекция метеорологического комплекса на оз. Стемме: считаны данные, очищены датчики. Выполнена снегосъемка.
27.04 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса на криосферном полигоне: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Отряд мерзлотоведения
Установлена обсадная труба в скважину №19 в долине Грендален для предотвращения поступления воды в ствол.
Установлены термокосы и выполнены термометрические измерения в скважинах №№18 и 19 в долине Грендален. Установлена с припая термокоса и выполнено разовое измерение температуры воды и донных осадков в кутовой части залива Гренфьорд.
Выполнено тестовое геофизическое зондирование прибором АЭ-72 с припая в кутовой части залива Гренфьорд.
Отобраны пробы грунтовой воды из наледных источников ледников Тунгбрин, Тавлебрин, Пассфьеллбрин, Рипперфьеллбрин, Дальфонна, в долине Орустдален и из озера Истьорна.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Произведено георадиолокационное зондирование с целью определения морфометрических характеристик снежно-ледяного покрова озера Стемме, выполнен отбор и описание ледяных кернов с целью валидации георадарных данных. В точках отбора кернов выполнено термохалинное зондирование водной толщи озера. Пройдено 15 км георадарных профилей с применением антенны 500 МГц. 
Завершены работы на леднике Альдегонда по определению положения каналов и полостей внутриледниковой дренажной сети. Пройдено 6 км георадарных профиле с применением антенны 50 МГц. Таким образом, георадиолокационные работы, намеченные к выполнению в период сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2020 г., завершены.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с  22 по 28 апреля 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -6,3°С
Максимальная: 0,5°С
Минимальная: -11,3°С
Ветер: средний 3,2 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 22 по 28 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений -1. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;
•	ледовые наблюдения  - ежедневно в срок 06-30.

3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Информация кодом УМАГФ и УАБСЕ один раз в сутки передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 22 по 28 апреля - 3.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток. 
1. Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере 22 по 28 апреля – 76 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


