Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
       за период с 14 октября по 20 октября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.10.2020:
Температура воздуха: -5°С
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74%
Ветер: направление В, скорость 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 19.10. по 20.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. [bookmark: _GoBack] На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором повторно проведен анализ водных вытяжек 28 проб мерзлоты мерзлотоведческого отряда на содержание основных катионов и анионов (снято 119 хроматограмм, 60 из них обработано).
2.2.  Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 Shimadzu (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR Shimadzu жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.3.  Проведено техническое обслуживание и подготовка к работе атомно-абсорбционного
спектрофотометра АА-7000 Shimadzu:
· проведена частичная разборка, чистка, замена наконечника микродозатора и калибровка столика автодозирующего устройства ASC-7000 Shimadzu;
· проведена выпрессовка графитовых контактов, полировка держателей контактов, очистка оборудования от кислотной коррозии;
· при удаленной поддержке сервис-инженера АНАЛИТ проведена запрессовка графитовых контактов с дополнительной токопроводящей вставкой;
· проведена серия из 100 тестовых измерений для сбора статистических данных. Результаты переданы сервис-инженеру АНАЛИТ
2.4.  	Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
14.10-15.10 выполнено техническое обслуживание и калибровка анализаторов ВС «Гора». Устранен дефект датчика температуры анализатора МР101М и восстановлена его корректная работа.


3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 887 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 12.10 произведена инспекция градиентного комплекса, очищены датчики, считаны данные.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения 
6.1.  Временно приостановлены с 10.10. апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 в связи со скорым наступлением полярной ночи.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Разное

Проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности в складском помещении. Установлены дополнительные пожаробезопасные светильники, новый электрический переключатель, новая распределительная коробка. 

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 14 октября по 20 октября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -2,7 °С
Максимальная: 2,3°С
Минимальная: -5,6°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 14 октября по 20 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 14 октября по 20 октября – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.






Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



