Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 21 по 27 февраля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.02.2024:
Температура воздуха: -1,9°С
Атмосферное давление: 729,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 96 %
Ветер: С-В 2 м/с
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 27 по 28 февраля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Велось техническое обслуживание автотитратора Mettler Toledo Т70 и отработка методики проведения измерений на приборе.
2.2 Совместно с отрядом мерзлотоведения произведён отбор 3 образцов грунтовых вод для их дальнейшего анализа содержание основных ионов и гидрокарбонатов.
2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 2856 tif-файлов спутников METОP, 71 tif-файл спутника TERRA, 1711 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
27 февраля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция
Мерзлотные наблюдения
На геофизическом полигоне завершено бурение второй термометричсекой скважины глубиной 4 м. Обе скважины оснащены термокосами в целях изучения особенностей энергообмена атмосферы с многолетней мерзлотой.
Проведена установка термокосы в скважину на плато Харитонова. Сняты термометрические отсчеты со скважин на булгунняхах в долине Грёндален. Отобраны пробы воды из наледных источников в долинах Грёндален и Скардален.

7. Разное
25.02. для жителей посёлка Баренцбург начальником мерзлотоведческого отряда Демидовым Н.Э. была проведена лекция «Состояние вечной мерзлоты на архипелагах российской Арктики».
[bookmark: _GoBack]Велась подготовка к выполнению полевых работ по программе сезонной экспедиции «Шпицберген»: в расположение РАЭ-Ш по снегоходному пути доставлено топливо и антифриз, подготавливались вспомогательные технические средства.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
